ホーム > Web 設定ツール > ネットワーク環境を設定する > ネットワーク設定をする

## ネットワーク設定をする

### 設定の流れ

1
TCP/IPを有効にする
2
本機にIPアドレスを設定する

- IPv4アドレスを設定する

- IPv6アドレスを設定する

3
お使いの環境に合わせて設定する

- DNSサーバーを登録する

- ホスト名を登録する

- ドメイン名を登録する

### TCP/IPを有効にする

TCP/IPが有効になっていることを確認します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。

### IPv4アドレスを設定する

本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[IPv4]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。 手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。
[IPアドレス] | 手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。
[サブネットマスク] | 手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[デフォルトゲートウェイ] | 手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。

### IPv6アドレスを設定する

本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[IPv6]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv6] | IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6自動設定] | IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。
[DHCPv6設定] | DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6リンクローカルアドレス] | リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。
[IPv6グローバルアドレス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。
[IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。
[IPv6ゲートウェイアドレス] | 手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。

### DNSサーバーを登録する

お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSサーバー設定(IPv4)]または[DNSサーバー設定(IPv6)]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[優先DNSサーバー] | 手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

### ホスト名を登録する

本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSホスト]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSホスト名] | 本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。
[Dynamic DNS設定] | Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。
[LLMNR設定] | LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

### ドメイン名を登録する

本機が参加しているドメイン名を登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSドメイン名設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSドメイン名自動取得] | DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[DNS検索ドメイン名自動取得] | DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[DNSデフォルトドメイン名] | 手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3] | 手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、.を使用可能）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。