ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信のしかた > [FAX送信ポップアップ]画面について > ファクスの送信機能を設定する

## ファクスの送信機能を設定する

[FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックすると、ファクスの送信機能を設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[送信ファイルを印刷] | ファクスを送信すると同時に印刷する場合は、チェックをつけます。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[タイマー送信] | ファクス送信を開始する時刻を指定する場合は、チェックをつけます。指定した時刻に自動的に送信が開始されます。 [現在時刻を反映]：コンピューターの現在の時刻が[送信時刻]に反映されます。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[SUBアドレス] | Fコード送信機能を使う場合はチェックをつけて、送信先のボックスのボックス番号を入力します（半角数字20桁以内）。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[送信ID] | Fコード送信機能を使う場合はチェックをつけて、送信先のボックスのパスワードを入力します（半角数字20桁以内、記号は#、*）。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。

参考

- タイマー送信を行うときは、コンピューターの時刻と本機の時刻が一致していることを確認してください。本機の時刻が、指定された送信時刻を過ぎていた場合、翌日に送信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。