ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > 1ページずつ送信する（[クイックメモリー送信]）

## 1ページずつ送信する（[クイックメモリー送信]）

### クイックメモリー送信について

クイックメモリー送信は、原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始する方法です。発信元記録に総ページ数を入れることもできます。

本機は、通常、原稿をすべて読込んでメモリーに蓄積してから送信を開始しますが（メモリー送信）、クイックメモリー送信を使うことで、全体の処理時間を短縮できます。また、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

参考

- クイックメモリー送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、ファクス以外の宛先を含む同報送信

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[クイックメモリー送信]をタップします。
5
[クイックメモリー送信]をオンにします。
6
[原稿枚数指定]をオンにし、[原稿枚数]に原稿の総ページ数を入力します。
7
スタートキーで送信を開始します。

原稿を1ページ読取ると同時に、送信が開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。