ホーム > 本機について > オプションの仕様

## オプションの仕様

### FAXキット FK-514

項目 | 仕様
--- | ---
伝送規格 | スーパーG3
適用回線 | 加入電話回線（ファクス通信網を含む） PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi e 600 dpi 高精細： 16 dot/mm e 15.4 line/mm、400 dpi e 400 dpi 精細： 8 dot/mm e 7.7 line/mm、200 dpi e 200 dpi 普通： 8 dot/mm e 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 mm e 431.8 mm（11-11/16インチ e 17インチ）（A3（11 e 17）サイズ） ADF： 297 mm e 1000 mm（11-11/16インチ e 39-3/8インチ）（普通／精細／高精細） 297 mm e 432 mm（11-11/16インチ e 17インチ）（超高精細／手動送信）
記録紙サイズ | 297 mm e 420 mm（11-11/16インチ e 16-9/16インチ）（A3（11 e 17）サイズ） 1000 mm（39-3/8インチ）を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8 dot/mm e 3.85 line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上）、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

### 自動両面原稿送り装置 DF-635

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置
原稿種類 | 普通紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 128 g/m2（9-5/16 lb ～ 34-1/16 lb） 両面原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb） 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb）
原稿サイズ | 最大A3（11 e 17）（FAXモード時：最大1000 mm（39-3/8インチ））
原稿積載量 | 130枚（80 g/m2（21-1/4 lb））
原稿読取り速度 | コピー時（モノクロ／カラー、A4 vまたはレター（8-1/2 e 11 v）、解像度600 dpi） 片面：36面／分 両面：16面／分 コピー時（モノクロ／カラー、A4 vまたはレター（8-1/2 e 11 v）、解像度300 dpi） 片面：70面／分 両面：24面／分
電源 | 本体より供給
大きさ（幅e奥行e高さ） | 565 mm（22-1/4インチ） e 461 mm（18-1/8インチ） e 121.6 mm（4-13/16インチ）
質量 | 約6.1 kg（13-7/16 lb）

### 給紙キャビネット PC-116

項目 | 仕様
--- | ---
ユニット構成 | 給紙トレイ1段
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2（15-15/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2（28-3/16 lb ～ 68-1/8 lb））
用紙サイズ | A3 ～ A5 w、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K
給紙容量 | 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ（幅e奥行e高さ） | 615 mm（24-3/16インチ） e 653 mm（25-11/16インチ） e 246 mm（9-11/16インチ）
質量 | 約22 kg（48-1/2 lb）

### 給紙キャビネット PC-216

項目 | 仕様
--- | ---
ユニット構成 | 給紙トレイ2段
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2（15-15/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2（28-3/16 lb ～ 68-1/8 lb））
用紙サイズ | A3 ～ A5 w、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K
給紙容量 | 上段（トレイ3） 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚 下段（トレイ4） 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ（幅e奥行e高さ） | 615 mm（24-3/16インチ） e 653 mm（25-11/16インチ） e 246 mm（9-11/16インチ）
質量 | 約24 kg（52-15/16 lb）

### 給紙キャビネット PC-416

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2（15-15/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2（28-3/16 lb ～ 68-1/8 lb））
用紙サイズ | A4 v、8-1/2 e 11 v
給紙容量 | 薄紙、普通紙：2500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、2750枚（Jペーパー） 厚紙：1000枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm（24-3/16インチ） e 653 mm（25-11/16インチ） e 246 mm（9-11/16インチ）
質量 | 約23 kg（50-11/16 lb）

### フィニッシャー FS-542

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ | グループ／ソート | 定型サイズ SRA3 ～ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2、8 e 13、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード） 不定形サイズ 幅：90 mm ～ 320 mm（3-9/16 インチ ～ 12-5/8 インチ） 長さ：139.7 mm ～ 1200 mm（5-1/2 インチ ～ 47-1/4 インチ） ※ 用紙サイズは使用する製品本体の仕様に準じます。
仕分けグループ／仕分けソート | 定型サイズ A3 ～ B5、A5 v、11 e 17 ～ 7-1/4 e 10-1/2、5-1/2 e 8-1/2 v、8 e 13、16K、8K 不定形サイズ 幅：182 mm ～ 297 mm（7-3/16 インチ ～ 11-11/16 インチ） 長さ：139.7 mm ～ 431.8 mm（5-1/2 インチ ～ 17 インチ） ※ 用紙サイズは使用する製品本体の仕様に準じます。
ステープル | 定型サイズ A3 ～ B5、A5 v、11 e 17 ～ 7-1/4 e 10-1/2、5-1/2 e 8-1/2 v、8 e 13、16K、8K 不定形サイズ 幅：182 mm ～ 297 mm（7-3/16 インチ ～ 11-11/16 インチ） 長さ：139.7 mm ～ 431.8 mm（5-1/2 インチ ～ 17 インチ） ※ 用紙サイズは使用する製品本体の仕様に準じます。
用紙種類 | グループ／ソート | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2（15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb））、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2（24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2（28-3/16 lb ～ 79-13/16 lb））、OHP フィルム、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）、インデックス紙、長尺紙
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2（15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb））、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2（24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2（28-3/16 lb ～ 79-13/16 lb））
ステープル | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2（15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb））、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2（24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2（28-3/16 lb ～ 55-5/8 lb））
トレイ容量 （第1トレイ） | グループ／ソート、仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙、普通紙+ A4：500枚 A3：250枚 厚紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 通紙方向が297 mm（11-11/16 インチ）以下：63 mm（2-1/2 インチ） 通紙方向が297.1 mm（11-11/16 インチ ）以上：36 mm（1-7/16 インチ）
ステープル | 普通紙、普通紙+ A4：50部 A3：30部 薄紙 A4：30部 A3：30部 厚紙：30部 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 薄紙、普通紙、普通紙+（通紙方向が297 mm（11-11/16インチ）以下）：63 mm（2-1/2 インチ） 薄紙、普通紙、普通紙+（通紙方向が297.1 mm（11-11/16 インチ ）以上）：36 mm（1-7/16 インチ） 厚紙：36 mm（1-7/16 インチ）
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2（13-13/16 lb ～ 23-15/16 lb））：50 枚 普通紙+ ／厚紙1（91 g/m2 ～ 120 g/m2（24-3/16 lb ～ 31-15/16 lb））：30 枚 厚紙1+ ／厚紙2（121 g/m2 ～ 209 g/m2（32-3/16 lb ～ 55-5/8 lb））：15 枚 とじ枚数例：厚紙2（209 g/m2（55-5/8 lb））2 枚+ 普通紙（90 g/m2（23-15/16 lb））48 枚
マニュアルステープルモード | ステープル枚数：最大50 枚（90 g/m2（23-15/16 lb）） とじ位置：コーナー45° 用紙検知：あり 用紙挿入部高さ：5.5 mm（3/16 インチ）（用紙突当て部）
装着可能オプション | パンチキット PK-527
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 1.9 A以下
大きさ（幅e奥行e高さ） | 474.6 mm（18-11/16 インチ） e 587.5 mm（23-1/8 インチ） e 177.2 mm（7 インチ）
質量 | 約10 kg（22-1/16 lb）

### パンチキット PK-527

項目 | 仕様
--- | ---
適用 | フィニッシャー FS-542
パンチ穴数 | 2穴（日本）、2穴/3穴切換え（北米）、2穴/4穴切換え（欧州）、4穴（スウェーデン）
用紙サイズ | A3 ～ B5、11 e 17 ～ 7-1/4 e 10-1/2、8 e 13、16K、8K
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2（15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb））、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2（24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2（28-3/16 lb ～ 79-13/16 lb））
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ（幅e奥行e高さ） | 92.9 mm（3-11/16インチ） e 514.8 mm（20-1/4インチ） e 166.2 mm（6-9/16インチ）
質量 | 約3 kg（6-5/8 lb）

### セパレーター JS-506

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ | 第1トレイ | SRA3、A3 ～ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）
第2トレイ | グループ／ソート：SRA3、A3 ～ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート：A3 ～ B5、11 e 17 ～ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2（13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb））、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2（15-15/16 lb ～ 27-15/16 lb））、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2（28-3/16 lb ～ 79-13/16 lb））、OHPフィルム、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙* *第2トレイに排紙
用紙積載量 （第1トレイ） | 普通紙：100枚 薄紙：50枚 厚紙、OHPフィルム、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒、ラベル用紙、インデックス紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ22.5 mm（7/8インチ）を超えて積載することはできません。
用紙積載量 （第2トレイ） | グループ／ソート | 薄紙、普通紙：150枚 厚紙、OHPフィルム、はがき（4 e 6、A6カード）、ラベル用紙、インデックス紙：20枚 封筒：10枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm（1-15/16インチ）を超えて積載することはできません。
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙：150枚 厚紙 ：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm（1-15/16インチ）を超えて積載することはできません。 シフト量：30 mm（1-3/16インチ）
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 24 W以下
大きさ（幅e奥行e高さ） | 451 mm（17-3/4インチ） e 469 mm（18-7/16インチ） e 130 mm（5-1/8インチ）
質量 | 約1.5 kg（3-5/16 lb）

### フィニッシャー FS-P04

項目 | 仕様
--- | ---
ステープル枚数 | 20枚（普通紙（90 g/m2（23-15/16 lb）））
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回
電源 | 本体から供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-501
大きさ（幅e奥行e高さ） | 101 mm（4インチ） e 115.3 mm（4-9/16インチ） e 74.5 mm（2-15/16インチ）
質量 | 約1.2 kg（2-5/8 lb）

### 認証装置 AU-102

項目 | 仕様
--- | ---
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
大きさ（幅e奥行e高さ） | 59 mm（2-5/16インチ） e 82 mm（3-1/4インチ） e 74 mm（2-15/16インチ）
質量 | 約0.1 kg（3/16 lb）（USBケーブル含まず）
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA
環境条件（動作時） | 周辺温度 | 5 ℃ ～ 35 ℃（41 °F ～ 95 °F）
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
環境条件（非動作時） | 周辺温度 | 0℃ ～ 50 ℃（32 °F ～ 122 °F）
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー（RAM） | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ストレージの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 e 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft .NET Framework 3.5（SP1以降）
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

### 認証装置 AU-206

項目 | 仕様
--- | ---
大きさ（幅e奥行e高さ） | 54 mm（2-1/8インチ） e 75 mm（2-15/16インチ） e 11 mm（7/16インチ）
質量 | 35 g（1/16 lb）
定格入力電圧 | DC 5V ^ 5%（ハイパワー・デバイス）USBバスパワーより供給 ※本製品は、ハイパワー・デバイスですので、ロー・バスパワード・ポートには接続できません。バスパワーハブには接続しないでください。
最大消費電流 | 260 mA
使用周波数 | 13.56 MHz
変調方式 | ASK
使用温度範囲 | -10 ℃ ～ 40 ℃（14 °F ～ 104 °F）
保存温度範囲 | -20 ℃ ～ 60 ℃（-4 °F ～ 140 °F）
使用湿度範囲 | 30% ～ 80%（ただし結露しないこと）
適用カード | MIFARE（MIFARE Classic、MIFARE Ultralight）、SLE55R、ISO/IEC14443B、FeliCa（FeliCa DES/AES、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S）、SSFC、ISO/IEC15693のタグやカード
インターフェース | USB 1.1/2.0準拠
転送速度 | FullSpeed対応
デバイス・クラス | CDC（Communication Device Class）
接続ポート | Mini-B
その他 | VCCI-CISPR32:2016クラスB準拠

### アップグレードキット UK-221

項目 | 仕様
--- | ---
準拠規格 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
伝送方式 | DS-SS方式／OFDM方式
2.4 GHz周波数範囲 | 2.412 GHz ～ 2.472 GHz（各国の電波法に準ずる）
5 GHz周波数範囲 | 5.180 GHz ～ 5.825 GHz（各国の電波法に準ずる）
2.4 GHzチャンネル | 1 ～ 13ch（各国の電波法に準ずる）
5 GHzチャンネル | 36 ～ 165ch（各国の電波法に準ずる）
公称データ転送速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大144.4 Mbps（20 MHz）、最大300.0 Mbps（40 MHz） IEEE802.11a：最大54.0 Mbps IEEE802.11ac：最大400.0 Mbps（40 MHz）、最大866.7 Mbps（80 MHz）
通信モード | 子機モード 親機モード Wi-Fi Directモード
ネットワークインタフェース構成および認証・暗号化アルゴリズム | 無線のみ：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES)、WPA3-EAP、WPA3-EAP 192bit Security 有線＋無線（子機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE 有線＋無線（親機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、WPA2-PSK/WPA3-SAE 有線＋無線（Wi-Fi Direct）：WPA2-PSK(AES)

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。