ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を制限する > パケットの送受信を制限する

## パケットの送受信を制限する

### フィルターを登録する

本機に送られてくるパケットに対して、送信元のアドレスによって受信を制限します。また、送信先のアドレスによって送信を制限します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、フィルターを登録します。

- 設定内容について詳しくは、[パケットフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、次の設定をします。

- [設定範囲外アドレスの送受信]：登録されているフィルターが適用されないパケットに対して、送受信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可]）。

3
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[パケットフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。
重要

- ご使用のコンピューターのアドレスが受信または送信を許可しない対象に設定されると、ご使用のコンピューターからWeb Connectionで本機へ接続できなくなりますので、ご注意ください。

### フィルターをエクスポートする

パケットフィルタリングの設定内容を、ファイルにエクスポートします。

フィルターの設定を、コンピューターで編集する場合などに利用します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、[エクスポート]をクリックします。
2
[実行]をクリックします。

設定ファイルのエクスポートが開始されます。

### フィルターをインポートする

パケットフィルタリングの設定内容を、ファイルからインポートします。

本機からエクスポートしたフィルターの設定を、コンピューターで編集してからインポートする場合などに利用します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、[インポート]をクリックします。
2
インポートする設定ファイルを指定します。
3
[実行]をクリックします。

インポート結果が表示されます。

### ログを記録する

フィルタリングにより受信または送信を拒否したパケットの、ログを取得できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]-[ログ設定]で、パケットフィルタリングのログを記録するかどうかを選びます（初期値：[無効]）。

### ログをダウンロードする

パケットフィルタリングのログをUSBメモリーに書出します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]-[ログ設定]で、次の設定をします。

- [保存件数]：書出すログの件数を指定します（初期値：[1000]）。

2
[実行]をクリックします。
3
[OK]をクリックします。
4
[ダウンロード]をクリックします。

ログファイルのダウンロードが開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。