ホーム > Web 設定ツール > 本機を使えるユーザーを制限する > ユーザー認証／部門管理を導入する > 拡張サーバーのダウンに備えて本体装置認証を併用する

## 拡張サーバーのダウンに備えて本体装置認証を併用する

拡張サーバーを利用して本機を使えるユーザーを管理している場合、拡張サーバーがダウンしたときに備えて、本体装置認証を併用することができます。

拡張サーバー認証と本体装置認証を併用するように設定しておくことで、万一拡張サーバーがダウンしても、ユーザーは装置に一時保存されている認証情報を利用してログインし、装置を使うことができます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、認証方式の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[認証方式]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[拡張サーバーダウン時の上限設定]で、上限管理の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[拡張サーバーダウン時の上限設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

- [拡張サーバーダウン時の上限設定]は、手順1で[認証情報の一時保存]をオンに設定した場合に表示されます。

[認証方式]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[ユーザー認証] | 拡張サーバー認証と本体装置認証を併用するときは、[本体装置+拡張サーバー認証]を選びます。
[課金情報の更新] | 拡張サーバーがダウンした場合、本機で管理できる課金情報が上限数に達したときに、古い課金情報への上書きを許可するかどうかを選びます（初期値：[禁止]）。
[デフォルト認証方式] | [ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合は、優先する認証方式を選びます（初期値：[拡張サーバー認証]）。
[カウンター割当て数] | [ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合、拡張サーバーダウン時などの一時保存用としてカウンター領域を割当てます。 [ユーザーカウンター]と合わせて1000件まで設定できます。
[外部認証サーバー設定] | サーバー認証時の動作を設定します。 [認証情報の一時保存]：外部の認証サーバーがダウンした場合に備えて、認証情報を本体に一時保存する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [再接続設定]：認証サーバーへ再接続するタイミングを設定します（初期値：[指定時間毎に接続]）。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に認証サーバーへ接続します。本機での認証時に認証サーバーがダウンしている場合は、認証サーバーがダウンしていることを確認してから、本体に一時保存した認証情報を使ってログインします。 [指定時間毎に接続]：[再接続時間]で設定した時間に従って、認証サーバーへ接続し、認証サーバーの状況を確認します。認証サーバーがダウンしている場合は、本体に一時保存した認証情報を使ってログインします。 [有効期限設定]：一時保存した認証情報に有効期限を設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。また、有効期限を入力します。 [ユーザー情報の上書き]：[ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合、設定値は強制的に[許可]となります。拡張サーバー認証時は、認証したユーザーの情報を本機でも管理します。拡張サーバー認証を実施したユーザー数が、本機で管理できるユーザー数の上限に達した場合は、新しいユーザーの認証が許可されません。その場合に、ユーザー情報を上書き登録します。

[拡張サーバーダウン時の上限設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[拡張サーバーダウン時の上限設定] | 拡張サーバーがダウンした場合に、本機で印刷枚数やボックス登録数などの上限管理を行う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[プリント(トータル)]/[プリント(カラー)]/[プリント(ブラック)] | 印刷枚数の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。
[個人ボックス管理] | 個人ボックス登録数の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。
[課金管理] | 課金の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。