ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > 海外へ送信する（[海外通信モード]）

## 海外へ送信する（[海外通信モード]）

### 海外通信モードについて

海外通信モードは、伝送速度（情報を送る速さ）をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。

通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに有効です。

参考

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、海外通信モードで通信するかどうかを設定できます。
- 海外通信モード機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[回線設定]をタップします。
5
[海外通信モード]をオンにして、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。