ホーム > 拡張機能 > 複数のネットワークに接続する（VLAN） > お使いになるための準備（管理者向け） > 二要素認証の設定をする

## 二要素認証の設定をする

### 二要素認証について

二要素認証とは、ユーザーの「知っていること」、「所有しているもの」、「身体的特性」という3種類の情報のうち、異なる2種類の情報を組み合わせることで安全性を高めた認証方式です。

本機では、複数ネットワークへの接続を有効にした場合に、以下の二要素認証を使用できます。

- ICカード認証＋PINコード認証

- 生体認証＋PINコード認証

### ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする

ICカード認証で二要素認証を行うための設定をします。

本機の[設定メニュー]-[ICカード認証]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[動作設定] | 二要素認証を行うには、[ICカード認証＋PINコード認証]を選びます。
[PINコード桁数] | PINコードに必要な桁数を、2～8の範囲で指定します。

### LDAP-ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする

LDAP-ICカード認証で二要素認証を行う場合は、以下の設定を行います。

あらかじめICカードで二要素認証を行うための設定が必要です。詳しくは、「ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする」をごらんください。
1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[サーバー登録]-[編集]を選びます。
2
[第1サーバー]の[編集]で、次の設定をします。

- [PINコード参照先属性]：LDAPディレクトリでPINコードを格納する属性を指定します（半角63文字以内）。属性値は、半角英字で始める必要があります。

3
LDAPサーバーの第2サーバーを使う場合は、[第2サーバー]の[編集]で手順2と同様の設定をします。

### 生体認証で二要素認証を行うための設定をする

生体認証で二要素認証を行うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証装置設定]-[認証装置設定]-[生体認証]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[動作設定] | 二要素認証を行うには、[1対多認証PINコード認証]を選びます。
[PINコード桁数] | PINコードに必要な桁数を、2～8の範囲で指定します。

### ユーザーのPINコードを設定する

二要素認証で使用する、ユーザーのPINコードを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[PINコード]／[PINコードの再入力] | 二要素認証で使用するPINコードを入力します（半角数字8桁以内）。

参考

- PINコードの桁数は、[PINコード桁数]の設定に従います。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。