ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > TSI受信振分け機能を使う

## TSI受信振分け機能を使う

TSI（Transmitting Subscriber Identification）とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[TSI受信振分け設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[TSI受信振分け設定]で、TSI受信振分け機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[TSI受信振分け設定]をごらんください。

3
[設定して振分け先を登録]をクリックし、[OK]をクリックします。

[TSI受信振分け先一覧]が表示されます。

4
[TSI受信振分け先一覧]の一覧から[編集]をクリックし、振分け先を設定します。

- 設定内容について詳しくは、[TSI受信振分け設定]をごらんください。

参考

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  転送ファクス、強制メモリー受信、PC-FAX受信

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。