ホーム > はじめに > 電源をON/OFFする > 電源キーで節電状態に切換える

## 電源キーで節電状態に切換える

### パワーセーブキーとしてお使いの場合（購入時の状態）

購入時の状態でお使いの場合、電源キーを押すことで、本機をパワーセーブモード（低電力／スリープ）、または副電源OFF状態に切換えることができます。電源キーを押す長さによって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | 電源ランプの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 低電力モード （初期値） | 点滅（青） | タッチパネルの表示を消し、消費電力を抑えます。 タッチパネルを操作したり、データを受信したりすると、通常モードに復帰します。
スリープモード | 点滅（青） | 低電力モードよりも高い節電効果を得られます。通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 タッチパネルを操作したり、データを受信したりすると、通常モードに復帰します。
長押し | 副電源OFF | 点灯（オレンジ） | 節電効果はスリープモードと同じです。 副電源OFF状態のとき、データは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[メンテナンス]-[タイマー設定]-[電源/パワーセーブ設定]

### 副電源OFFキーとしてお使いの場合

[設定メニュー]-[管理者]-[メンテナンス]-[タイマー設定]-[電源/パワーセーブ設定]で[電源キー設定]を[副電源OFF]に設定すれば、電源キーを押すことで、本機を副電源OFF状態、またはErPオートパワーOFF状態に切換えることができます。電源キーを押す長さによって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | 電源ランプの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 副電源OFF | 点灯（オレンジ） | 消費電力を抑え、高い節電効果を得られます。 副電源OFF状態のとき、データは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。
長押し | ErPオートパワーOFF | 点滅（オレンジ） | 副電源OFF状態よりも高い節電効果を得られ、主電源をOFFにしたときに近い状態となります。 ErPオートパワーOFF状態のとき、データの受信や、原稿の読込み、印刷はできません。 ErPオートパワーOFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押します。

重要

- ファクス機能をご利用の場合、ErPオートパワーOFF状態にすると、ファクスを受信できなくなりますのでご注意ください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。