ホーム > 拡張機能 > ウイルススキャン機能を使う > ウイルススキャン機能について

## ウイルススキャン機能について

本機には、ネットワーク経由でジョブを受信したり、USBメモリーからデータを取込んだりするなど、外部とデータをやり取りする様々な機能があります。これらのデータにまぎれてウイルスが本機に侵入すると、本機に格納されているデータが盗み見や改ざんの危険にさらされることになります。また、ウイルスを使って本機の制御を乗っ取ることにより、ネットワークを介してほかの機器が攻撃される危険性もあります。

本機は、外部と送受信するデータや、本機に保存されているデータにまぎれこんだウイルスを検知する機能を備えています。ウイルスの特徴が定義されたパターンファイルに対して、データを照合することで、ウイルスを検知します。ウイルスが検知された場合は、ジョブの破棄や、警告を表示するなどの処置を行います。また、検知した内容をログに記録します。

ウイルススキャンの方法には、以下の種類があります。

ウイルススキャン方法 | 説明
--- | ---
リアルタイムスキャン | 本機にデータを書込むタイミング、および本機からデータを読出すタイミングで、ウイルススキャンを実行します。印刷前のスプールデータ、送信前のスキャンデータなどが対象です。
定時スキャン | 指定したスケジュールでウイルススキャンを実行します。ボックスに保存されているデータ、Webブラウザーのダウンロードファイルなどが対象です。
手動スキャン | 任意のタイミングでウイルススキャンを実行します。対象のデータは、定時スキャンと同じです。

以下の機能やデータが、ウイルススキャンの対象となります。

ユーザーが実施可能 | 管理者のみ実施可能
--- | ---
PCプリント（通常印刷） PCプリント（ボックス保存） スキャン to PC スキャン to クラウド スキャン to USB E-mail受信（通常印刷） E-mail受信（ボックス保存） I-FAX受信 IPアドレスファクス受信 I-FAX送信 IPアドレスファクス送信 USBメモリーからの文書印刷 USBメモリーからの文書読込み SMB共有フォルダー ダイレクトプリント（通常印刷） ダイレクトプリント（ボックス保存） Webブラウザー パスワード暗号化PDFボックス ユビキタスプリント | インポートデータ（XML/CSV） アプリケーションデータ（IWS/OpenAPI） デバイス証明書 S/MIME証明書 フォントデータ

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- ウイルススキャン機能のセットアップおよびパターンファイルのダウンロードを行うには、インターネットへの接続が必要です。
- ウイルススキャンによりウイルスが検出されたとき、E-mailやSNMPのTRAP機能を使ってウイルスが検出されたことを通知できます。
  Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[状態通知設定]で、通知する警告として[ウイルス検出]にチェックをつけます。
  E-mailで通知する方法について詳しくは、警告発生時や消耗品交換時期をE-mailで通知するをごらんください。
  SNMPのTRAP機能で通知する方法について詳しくは、SNMPで管理するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。