ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > ファクスを再送信する

## ファクスを再送信する

### 自動で再送信する（オートリダイアル）

回線や送信先の装置の問題で正常に送信できなかったときは、一定時間経過後に自動的に再送信（リダイアル）します。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]-[オートリダイアル回数]
- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]-[オートリダイアル間隔]

参照

- リダイアルできなかったファクスを再送信する

### 手動で再送信する

送信できなかったファクスは、再送信（リダイアル）待ちの予約ジョブとなります。

再送信待ちのジョブは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に再送信されますが、手動で再送信を実行することもできます。

1
ホーム画面で[ジョブ表示]をタップします。
2
再送信待ちのジョブを選び、[リダイアル]をタップします。
3
[実行]をタップします。

送信が開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。