ホーム > コピー > コピーのオプション設定 > 仕上りの設定

## 仕上りの設定

### 部単位で区別して排紙する（[グループ/ソート]）

複数の部数をコピーするときに、コピーした用紙を部単位またはページ単位で区別して排紙します。

設定 | 説明
--- | ---
[グループ/ソート] | コピーした用紙の排紙のしかたを選びます。 [自動]：1部あたりの印刷枚数に応じて、自動的にソートとグループを切換えて排紙します。1部あたりの印刷枚数が1枚の場合はグループに、2枚以上の場合はソートに自動設定して排紙します。 [グループ(ページごと)]：「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。 [ソート(１部ごと)]：「12345」、「12345」、「12345」のように1部ずつ区別して排紙します。
[仕分け] | コピーした用紙を部単位またはページ単位でずらして排紙するかどうかを選びます。

### ステープルでとじる（[ステープル]）

コピーした用紙をステープルでとじます。

設定 | 説明
--- | ---
[ステープル] | ステープルでとじるときは、ステープルのとじ方を選びます。
[位置指定] | ステープルのとじ位置を選びます。[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からとじ位置を自動的に決定します。
[原稿の向き] | 原稿をセットした向きを指定します。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### パンチ穴をあける（[パンチ]）

コピーした用紙にファイリング用のパンチ穴をあけます。

設定 | 説明
--- | ---
[パンチ] | パンチ穴をあけるときは、パンチ穴の数を選びます。
[位置指定] | パンチ位置を選びます。[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からパンチ位置を自動的に決定します。
[原稿の向き] | 原稿をセットした向きを指定します。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。