ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > モバイル端末を本機に接続する > Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

## Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

### 本機のBluetooth LE機能を有効にする

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でBluetooth LEを使用できるように設定します。iOS端末を本機に近づければ、アプリからの簡単な操作でiOS端末を本機に接続できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡単接続設定] | モバイル端末と連携するための機能を設定します。 [Bluetooth LE使用設定]：Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

参考

- Bluetooth LEを使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### Bluetooth LEを使ってKonica Minolta Mobile Print（モバイルアプリ）で本機に接続する

iOS端末にインストールしたKonica Minolta Mobile Printで本機に接続する方法を説明します。

Konica Minolta Mobile PrintのBluetooth LE端末設定を有効にしてください。
iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。
本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機のQRコード表示機能を有効にしてください（本機のQRコード表示機能を有効にする）。
本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続していることを確認してください。
以下の操作は、本機の近くで行ってください。
1
iOS端末でアプリを起動し、装置の登録が可能な画面を表示します。
2
Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧を表示して、本機を選択します。
3
本機の画面にQRコードを表示し、アプリでQRコードを読取ります。

- QRコードを表示するには、本機の[設定メニュー]-[装置情報表示]-[QRコード表示]をタップします。

4
本機とのペアリングが開始され、アプリに本機が登録されたことを確認します。
参考

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

### Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Access（モバイルアプリ）で本機に接続する

iOS端末にインストールしたbizhub Remote Accessで本機に接続する方法を説明します。

iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。
本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[Bonjour設定]で、Bonjourを有効にしてください。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SNMP設定]で、SNMPを有効にしてください。
[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可してください。
1
iOS端末でアプリを起動します。
2
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

アプリからの操作で、本機に接続できます。

参考

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。