ホーム > アクセシビリティー > 操作環境のアクセシビリティー機能を設定する（[ユニバーサル]） > タッチパネルを調整する

## タッチパネルを調整する

### タッチパネルのタッチ位置を調整する

タッチパネルのキーをタップしても正常に反応しないときは、タッチした位置の検知が正しく行われていない可能性があります。

1
[ユニバーサル]-[タッチパネル調整]をタップします。
2
スタートを押します。
3
画面上の[+]をタップします。

- [+]が2つ表示されている場合は、1つ目の[+]を押しながら、2つ目の[+]をタップします。

- 調整を中断する場合は、ストップを押します。

[+]を10回タップしたら、位置ずれの調整を開始します。

調整前に正常に反応しなかった画面を再操作して、タッチ位置が調整されていることを確認してください。

参考

- この操作を行ってもタッチ位置を正しく検出できない場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

### タッチパネルの明るさを調整する

タッチパネルの明るさの度合い（輝度）を調整します。

[ユニバーサル]-[タッチパネル輝度調整]で設定します。

### 連続タップ時の動作を設定する

同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知するかどうかを選びます。

[ユニバーサル]-[連続タップ時の動作設定]で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ダブルタップ] | 同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知します。 ダブルタップとして検知する間隔を5段階で変更できます（初期値：[ふつう]）。 右側のボックスをダブルタップすると、現在の設定を確認できます。
[タップ検知抑制] | 同じキーを連続してタップしたときに、一定間隔内の2回目以降のタップを検知しないように設定できます。 意図せずにキーに連続して触れてしまった場合に、ダブルタップとして誤検知されることを防ぐために設定します。 2回目以降のタップを検知するまでの間隔を設定します（初期値：[0.1]秒）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。