ホーム > はじめに > 用紙をセットする > トレイ1～トレイ4にセットする

## トレイ1～トレイ4にセットする

### トレイ1～トレイ4へのセットのしかた

トレイ1～トレイ4の用紙のセット方法は、同じ手順です。ここでは、トレイ1にセットする手順を説明します。トレイ3、トレイ4はオプションです。

1
トレイ1を引出します。
重要

- フィルムには手を触れないように注意してください。

2
セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

- トレイ1では、必要に応じてアタッチメントをガイド板に装着し、ガイド板をスライドします。

3
印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

- レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

- 使用できる用紙について詳しくは、用紙についてをごらんください。

重要

- 用紙はマークを超えないようにセットしてください。
- 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4
トレイ1を閉じます。

用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### はがきをセットする

トレイ1には、はがきを200枚までセットできます。ここでは、100 mm e 148 mm（4 e 6、A6カード）のはがきをセットする場合について説明します。

1
トレイ1を引出します。
2
アタッチメントをガイド板に装着します。
3
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4
印刷したい面を上向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。
5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
トレイ1を閉じます。
7
[用紙サイズ候補]から[はがき]を選びます。
8
[OK]をタップします。

### 封筒をセットする

トレイ1には、封筒を70枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1
トレイ1を引出します。
2
長さが182 mm（7-3/16インチ）以下の封筒をセットする場合は、アタッチメントをガイド板に装着します。
3
トレイ1に封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

- 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

4
封印部を下側にし、封筒を図のようにセットします。

- 封印部側には印刷できません。

5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
トレイ1を閉じます。
7
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。

重要

- 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。