ホーム > ファクス > ファクスのレポートについて > レポートの記載内容

## レポートの記載内容

通信管理レポートを例に、レポートに記載される項目を説明します。

項目 | 説明
--- | ---
[番号] | 送信、受信それぞれに連番が付けられます。
[相手先] | 次のいずれかが記載されます。情報がない場合はブランクとなります。 送信管理レポート：短縮宛先またはプログラム宛先の登録名、または送信先ダイアル番号 受信管理レポート：短縮宛先の登録名または相手の電話番号
[開始時刻] | 通信を開始した時刻が記載されます。
[時間] | 通信の所要時間が記載されます。
[枚数] | 通信した枚数が記載されます。メモリー送信の場合は、送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記載されます。
[備考] | 次のいずれかが記載されます。 [L1]：主回線（G3のみ） [L2～L4]：副回線（G3のみ） [TMR]：タイマー通信 [POL]：ポーリング [ORG]：原稿サイズ指定 [FME]：枠消し送信 [DPG]：ページ連写送信 [MIX]：混載モード送信 [CALL]：手動通信 [CSRC]：遠隔診断 [FWD]：転送 [PC]：PC-FAX [BND]：両面とじ方向 [SP]：特殊原稿 [FCODE]：Fコード指定 [RTX]：再送信 [RLY]：中継 [MBX]：親展 [BUL]：掲示板 [IPADR]：IPアドレスファクス [I-FAX]：インターネットファクス
[結果] | [OK]：通信が正常に終了した場合に記載されます。 [S-OK]：通信を中止した場合に記載されます。 [PW-OFF]：通信中に主電源がOFFにされた場合に記載されます。 [TEL]：電話がかかってきた場合に記載されます。 [NG]：通信エラーが発生した場合に記載されます。 [継続]：送信エラーが発生して、再送信待ちの状態（エラーページリダイアル）に移った場合に記載されます。 [無応答]：相手が応答しなかった場合に記載されます。 [拒否]：着信拒否登録した番号から受信した場合に記載されます。 [話中]：相手が話し中で通信できなかった場合に記載されます。 [メモリーフル]：受信中にファクスファイルメモリーが一杯になって、受信できなかった場合に記載されます。 [LOVR]：受信ページ長が制限をこえた場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [POVR]：受信ページオーバー。受信ページ数が3000ページを超えた場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [FIL]：ファイルエラー。受信したファイルがサポートされていない場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [DC]：デコードエラー。受信したファイルのデコードでエラーが発生した場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [MDN]：MDN応答がエラーの場合に記載されます。（インターネットファクス） [DSN]：DSN応答がエラーの場合に記載されます。（インターネットファクス） [PRINT]：強制メモリー受信機能で保存した文書を印刷した場合に記載されます。 [DEL]：強制メモリー受信機能で保存した文書を削除した場合に記載されます。 [SEND]：強制メモリー受信機能で保存した文書を送信した場合に記載されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。