ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 付録：プリンタードライバーの手動インストール > LPR/Port9100接続でインストールする

## LPR/Port9100接続でインストールする

### お使いになるための準備（管理者向け）

LPR/Port9100の使用環境を設定します。

- Port9100を利用する場合：
  RAWポート番号が指定されていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。設定のしかたについて詳しくは、Port9100印刷の使用環境を設定するをごらんください。

- LPRを利用する場合：
  LPDが有効になっていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。設定のしかたについて詳しくは、LPR印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### LPR接続の準備

LPR接続で使用する場合は、プリンタードライバーをインストールする前に、コンピューターの設定を変更します。

1
Windowsのスタートメニューから[設定]をクリックします。
2
[アプリ]-[オプション機能]をクリックします。
3
[関連設定]から[Windows のその他の機能]をクリックします。
4
[印刷とドキュメントサービス]から[LPR ポート モニター]をオンにします。
5
[OK]をクリックします。

### インストールのしかた（ポートを作成する場合）

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
4
[手動で追加]（または[プリンターが一覧にない場合]）をクリックします。
5
[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選び、[次へ]をクリックします。
6
[新しいポートの作成]を選び、ポートの種類を指定してから、[次へ]をクリックします。

- LPR接続の場合は、ポートの種類として[LPR Port]を指定します。

- Port9100の場合は、ポートの種類として[Standard TCP/IP Port]を指定します。

7
デバイスの種類として[TCP/IPデバイス]を選び、ポートに合わせて設定を変更してから、[次へ]をクリックします。

- LPR接続の場合は、IPアドレスとキュー名を入力します。

- Port9100の場合は、IPアドレスを入力します。

8
[ディスク使用]をクリックします。
9
[参照]をクリックします。
10
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
11
[OK]をクリックします。
12
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

13
必要に応じてプリンター名を変更し、[次へ]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

14
画面の指示に従って操作します。

- [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

15
[完了]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

### インストールのしかた（プリンターを検索する場合）

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源をONにしてください。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
4
[手動で追加]（または[プリンターが一覧にない場合]）をクリックします。
5
本機をネットワークに接続した状態で電源をONにします。
6
[少し古いプリンターを検索する]を選びます。
7
一覧から本機を選び、[次へ]をクリックします。

- プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。

- 画面に表示されているプリンター一覧から、目的のプリンターをIPアドレスで確認して選びます。

- すべてのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。

8
[ディスク使用]をクリックします。
9
[参照]をクリックします。
10
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
11
[OK]をクリックします。
12
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

13
必要に応じてプリンター名を変更し、[次へ]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

14
画面の指示に従って操作します。

- [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

15
[完了]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。