ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

## パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

### 閉域受信について

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。

ファクスを受信するとき、本機で設定しているパスワードと送信元から送られてきたパスワードとを照合し、パスワードが一致すると通信が行われます。

参考

- 送信元がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

参照

- パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

### お使いになるための準備

閉域受信機能を有効にします。あわせて、通信を制限するためのパスワードを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、閉域受信機能を使うをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。