ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[管理者] > [コピー設定]

## [コピー設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[コピー設定]-[基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。

### [Ecoコピー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[コピー設定]-[Ecoコピー設定]

Ecoコピー機能を使う場合に、[Ecoコピー]に登録されているコピー設定の設定値を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[集約] | 用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます（初期値：[2in1]）。
[両面設定] | 原稿の読込み面（片面／両面）と、印刷面（片面／両面）の組合わせを選びます（初期値：[片面 >両面]）。
[カラー設定] | コピーの色を選びます（初期値：[ブラック]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。