ホーム > プリント > macOS環境で印刷する > プリンタードライバーの設定項目 > プリンタードライバーの[プリント]画面について

## プリンタードライバーの[プリント]画面について

### [プリント]画面の表示のしかた

1
アプリケーションソフトウェアで原稿データを開き、[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。
2
[プリンタ]で、印刷したいプリンターが選ばれていることを確認します。
3
必要に応じて、各種設定を行います。

### [プリント]画面の設定項目

[プリント]画面には、OSが提供する設定とドライバーが提供する設定があります。OSが提供する設定について詳しくは、macOSのヘルプをごらんください。[プリント]画面でヘルプアイコンをクリックすると、OSが提供する設定項目の説明が表示されます。

参考

- [プリント]画面の[プリンタオプション]（macOS 13以降のみ）に表示される[出力方法]、[レイアウト / 仕上げ]、[給紙トレイ / 排紙トレイ]、[カバーシート]、[ページ単位設定]、[スタンプ / ページ印字]、[画像品質]の各メニューで、ドライバーが提供する機能を設定します。

### 各画面で共通の項目について

[プリント]画面で共通の設定やボタンについて説明します。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙ビュー] | 現在の設定でのページレイアウトのサンプルを表示し、印刷結果のイメージを確認できます。
[詳細情報] | 現在の設定内容を文字で表示します。
[本体情報...] | オプション装着の状態を表示します。本機と通信可能な状態で有効です。 [装置情報取得]：本機と通信してオプションの装着状態を取得します。 [SNMP設定]：本機側でSNMP Read Community Nameを変更した場合は、本機から情報を取得するときに使うRead Community Nameを入力します。 [Wake-On-Lan...]：Wake-On-Lan機能に関する設定をします。Wake-On-Lan機能を使うには、あらかじめ本機の[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[Erpからの復帰]で設定が必要です。 [マジックパケット復帰]：印刷ジョブを送信する前に、本機をErPオートパワーOFF状態から通常モードに復帰させる場合は、チェックをつけます。 [MACアドレス1]：本機を有線接続のみ、または無線接続のみでお使いの場合は、本機の有線LANデバイスまたは無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合は、本機の有線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。 [MACアドレス2]：本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合に、本機の無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。 [バージョン...]：お使いのプリンタードライバーのバージョンを確認します。
[標準に戻す] | 設定内容を初期値の状態に戻します。
[キャンセル] | 変更した設定を無効（キャンセル）にして、設定画面を閉じます。
[プリント] | 変更した設定を有効にして印刷します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。