ホーム > ファクス > ファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > お使いになるために必要な設定 > ファクスの基本設定をする

## ファクスの基本設定をする

### ファクスIDを登録する

ファクス送信時に、発信元情報として相手先に伝えるファクスID（本機のファクス番号）を登録します。

登録した情報は、TSI受信振分け機能で使用されるTSI情報となります。このTSI情報は、相手先がTSI受信振分け機能を使用するときに必要となるため、必ず設定してください。

設定のしかたについて詳しくは、ファクスIDを登録するをごらんください。

### 発信元名を登録する

ファクス送信時に、相手先のファクスに印字する発信元名（本機の名前や会社名）を登録します。

発信元名は、20件まで登録でき、送信先に応じて使い分けることができます。

設定のしかたについて詳しくは、発信元名を登録するをごらんください。

### 日時を設定する

送受信するファクスに日時を印字するため、本機の日時を設定します。設定した日時は、時刻を指定して通信するタイマー通信の基準時刻になります。

設定のしかたについて詳しくは、本機の日時を設定するをごらんください。

### 受信方法を設定する

お使いの環境に合わせて、受信方法を設定します。

- 回線をファクス専用でお使いの場合は、自動で受信するように設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（ファクス専用で使う）をごらんください。

- 本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合は、電話の使い方に応じて、以下の機能のご使用をおすすめします。

  - ファクスは本機が自動で受信し、電話はユーザーが応対する場合は、TEL/FAX自動切換え機能を設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（電話機を接続して使う）をごらんください。

  - 電話機の留守番電話機能を常にお使いになる場合は、本機の留守番電話接続設定機能を設定しておくと便利です。詳しくは、自動で受信する（留守番電話を使う）をごらんください。

  - 電話の応対にお使いになることが多く、かつファクスも常に手動で受信したい場合は、手動受信の設定をしておくと便利です。電話機から受信の指示をすることもできます。詳しくは、ファクスの手動受信をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。