ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

## ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

### ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ内蔵のストレージに蓄積（登録）しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

参考

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[ポーリング送信後文書]

参照

- ポーリング用のファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。
5
スタートキーで送信を開始します。

ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。