ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > セキュリティー設定を変更する > 簡単操作でセキュリティーを強化する

## 簡単操作でセキュリティーを強化する

[簡単セキュリティー設定]には、本機のセキュリティー強度を高めるための設定がまとめられています。本機をより安全にお使いいただくために、設定を変更することをおすすめします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[簡単セキュリティー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡易IPフィルタリング] | 本機にアクセスできる機器をIPアドレス（IPv4/IPv6）で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。 アクセスを制限するIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[IPアドレス連動]）。 [IPアドレス連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスと上位3バイトが同一のIPv4アドレスのみアクセスを許可します。 （例）本機のIPv4アドレスが「192.168.0.134」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.0.0 ～ 192.168.0.255 IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているIPv6アドレスと上位64ビットが同一のIPv6アドレスのみアクセスを許可します。 （例）本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [サブネットマスク連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスとサブネットマスクを使用し、同じネットワークに属するIPv4アドレスの範囲のみアクセスを許可します。 サブネットマスクが設定されていない場合、または「0.0.0.0」が設定されている場合は、 本機に設定されているIPv4アドレスと末尾のみが異なるIPv4アドレスのアクセスを許可します。結果として、[IPアドレス連動]と同じ動作になります。 （例）本機のIPv4アドレスが「192.168.17.134」、サブネットマスクが「255.255.252.0」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.16.*** ～ 192.168.19.*** IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているグローバルIPv6アドレスとPrefixを使用し、フィルタリングを行います。 Prefixが設定されていない場合、Prefixに64ビットが設定されている場合と同じ動作になります。 （例）本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」、Prefixが「/64」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [フィルタリングなし]：フィルタリング機能を使いません。
[USBメモリー機能設定] | USBポートを使う機能を許可するかどうかを設定します。 [文書保存]：USBメモリーへのファイルの保存を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [文書印刷]：USBメモリーからのファイルの印刷を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [USBメモリー文書読込み]：USBメモリーから読込んだファイルのボックスへの保存を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [PC印刷]：USB接続によるコンピューターからの印刷を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。