ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [プリンター設定]

## [プリンター設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書/写真]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真/DTP]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[弱]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[光沢モード] | 画像に光沢をつけて印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、オンを選びます（初期値：オン）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 通常はオフを選んでください。オンを選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[線幅補正(1200dpi)] | 1200 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：オン）。 オンを選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[ステープル] | ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます（初期値：[しない]）。
[パンチ] | パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます（初期値：[しない]）。
[受信印刷出力] | プリント／ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[排紙トレイ] | コピー、プリント、ファクス、レポート印刷で用紙を排紙するときに、優先して排紙するトレイを選びます。 初期値は装着しているオプションによって異なります。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。

参考

- 以下の設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
  [ステープル]、[パンチ]
- 以下の設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]、[排紙トレイ]

### [PCL設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[PCL設定]

PCL印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー選択] | 印刷する色を選びます（初期値：[オートカラー]）。 [オートカラー]：原稿の色に合わせてカラーを自動選択して印刷します。 [グレースケール]：原稿の色に関わらず、モノクロで印刷します。 [2色カラー(文字優先)]：原稿のグレー部分とカラー部分を、[2色カラー選択]で指定した色の組合わせで印刷します。文字の見栄えを優先した色再現となります。 [2色カラー(写真優先)]：原稿のグレー部分とカラー部分を、[2色カラー選択]で指定した色の組合わせで印刷します。写真の見栄えを優先した色再現となります。
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます（初期値：[PC-8, Code Page 437]）。
[フォント設定] | 使用するフォントを選びます（初期値：[Courier]）。 [タイプフェイス選択]：本機に内蔵されているフォントまたは本機にダウンロードしたフォントから、使用するフォントを選びます。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント（文字ごとに幅が異なるフォント）のフォントサイズを入力します（初期値：[12.00 ポイント]）。 [固定幅フォント]：固定幅フォント（文字ごとの幅が等しいフォント）の幅を入力します（初期値：[10.00 ピッチ]）。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します（初期値：[64]ライン）。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます（初期値：[しない]）。
[バーコードフォント設定] | バーコードフォントに関する設定をします。 [バーコード線幅]：バーコードフォントの線幅を設定します（初期値：[00%]）。 [バーコードスペース幅]：バーコードフォントのスペース幅を設定します（初期値：[00%]）。
[極細線を描画する] | 縮小印刷するとき、極細線を描画する場合は、オンにします（初期値：オン）。 Excelで作成した表罫線のような細線に対して効果がありますが、イラストなどの細線には効果がありません。
[自動トラッピング] | 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色を重ねて印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、グラフや図形などで、色の境界に白い線が出るのを抑止できます。

参考

- [バーコードフォント設定]は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### [PS設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[PS設定]

PS印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー選択] | 印刷する色を選びます（初期値：[オートカラー]）。 [オートカラー]：原稿の色に合わせてカラーを自動選択して印刷します。 [フルカラー]：原稿の色に関わらず、フルカラーで印刷します。 [グレースケール]：原稿の色に関わらず、モノクロで印刷します。
[PSエラー印刷] | PSのラスタライズ中にエラーが発生した場合に、エラー情報を印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[自動トラッピング] | 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色を重ねて印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、グラフや図形などで、色の境界に白い線が出るのを抑止できます。
[ブラックオーバープリント] | 黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 [文字/図]：文字と図の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。グラフや図形などで黒の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [文字]：文字の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。文字の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [しない]：ブラックオーバープリント処理をせず、データのまま印刷します。
[ICCプロファイル設定] | プリンタードライバーに表示するプロファイルの初期値を指定します。 [写真 - RGBカラー]：写真における、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [写真 - 出力プロファイル]：写真における、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [文字 - RGBカラー]：文字における、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [文字 - 出力プロファイル]：文字における、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [図/表/グラフ - RGBカラー]：図、表、グラフにおける、RGBカラーの初期値を選びます（初期値：[sRGB]）。 [図/表/グラフ - 出力プロファイル]：図、表、グラフにおける、出力プロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [シミュレーションプロファイル]：シミュレーションプロファイルの初期値を選びます（初期値：[自動]）。 [シミュレーションプロファイル]が[自動]に設定され、[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[PSデザイナーズ設定]が[しない]に設定されている場合、仕向けに応じたシミュレーションプロファイルを使用します。

### [TIFF設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[TIFF設定]

TIFF、JPEG、PDF形式のファイルを本機で直接印刷するときの用紙設定をします。USBメモリーから印刷する場合や、Web Connectionのダイレクトプリント機能で印刷する場合に適用されます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動用紙選択] | 印刷する用紙サイズの決定方法を選びます（初期値：[自動]）。 [自動]：TIFF/JPEG（JFIF）/PDFを印刷する場合に、画像と同じサイズの用紙に印刷します。 ただし、JPEG（EXIF）の場合は、[基本設定]-[用紙サイズ]で設定した用紙サイズに合わせて、画像を拡大または縮小して印刷します。 [優先用紙サイズ]：[基本設定]-[用紙サイズ]で設定したサイズの用紙に印刷します。

### [セキュリティー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[セキュリティー設定]

XPS/OOXML/PDFファイルを本機で直接印刷するときの、セキュリティー設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[XPS/OOXML/PDFデジタル署名検証] | デジタル署名が付加されたXPS/OOXML（docx、xlsx、pptx）/PDFファイルを印刷するときに、デジタル署名を検証する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、署名が無効なときは印刷しません。

### [OOXML印刷設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[OOXML印刷設定]

OOXMLファイルを本機で直接印刷するときの、印刷設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます（初期値：[現在のシート]）。
[用紙サイズ] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙種類] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[自動]）。

### [ページレイアウト設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[ページレイアウト設定]

本機で直接印刷するときの、ページ割付設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ページ割付数] | 1枚の用紙に割付けるページ数を設定します。 [行数]：1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [列数]：1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。
[集約順] | ページの配置順を選びます（初期値：[左上から横方向]）。
[ページ間隔] | 行方向と列方向のページの間隔を設定します（初期値：[0]）。
[ページ余白] | 上下左右のページの余白を設定します（初期値：[0]）。
[ページ倍率] | 任意の倍率を指定してページを拡大または縮小します（初期値：[自動]）。
[ページ枠印刷] | ページ間に境界線を印字するかどうかを選びます（初期値：オフ）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。