ホーム > はじめに > 用紙をセットする > 手差しトレイにセットする

## 手差しトレイにセットする

### 手差しトレイへのセットのしかた

他の給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や、封筒、OHPフィルムなどに印刷したいときに、手差しトレイを使います。

以下のような用紙は手差しトレイにセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。
折れた用紙、破れた用紙、しわのある用紙、サイズの違う用紙の束
重要

- 手差しトレイを使う場合は、用紙のセットと、用紙種類の設定が必要です。

1
手差しトレイを開きます。

- 大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを開きます。

重要

- 給紙ローラーの表面には手を触れないように注意してください。

2
印刷したい面を下向きにし、用紙をセットします。

- 用紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

- 使用できる用紙のサイズについて詳しくは、用紙についてをごらんください。

重要

- 用紙はマークを超えないようにセットしてください。
- 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順4へ進みます。
用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

4
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### はがきをセットする

はがきは、20枚までセットできます。ここでは、100 mm e 148 mm（4 e 6、A6カード）のはがきをセットする場合について説明します。

1
手差しトレイにはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

2
印刷したい面を下向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。

- はがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

3
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
4
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- [用紙サイズ]の[封筒 / はがき]からはがきのサイズを選びます。詳しくは、用紙サイズを変更するをごらんください。

- [用紙サイズ]ではがきのサイズを選ぶと、[用紙種類]は自動で[厚紙3]に設定されます。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### OHPフィルムをセットする

OHPフィルムは、スクリーンに拡大して投影するための透明なフィルムです。

OHPフィルムは、20枚までセットできます。

1
印刷したい面を下向きにし、OHPフィルムを図のようにv方向にセットします。

- OHPフィルムの先端が奥に当たるまで差込んでください。

2
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
3
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- OHPフィルムは、ブラック印刷だけ対応しています。カラー機能がブラック以外の場合、[OHPフィルム]を選んだときは、表示されるメッセージを確認し、[OK]をタップします。

### 封筒をセットする

封筒は、10枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1
手差しトレイに封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

- 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

2
封印部を上側にし、封筒を図のようにセットします。

- 封筒の先端が奥に当たるまで差込んでください。

- 封印部側には印刷できません。

3
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
4
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

重要

- 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。

### ラベル紙をセットする

ラベル紙は、表面の紙（印刷面）、シール部分、裏紙（台紙）で構成されています。裏紙をはがすことで他のものに貼付けることができます。ラベル紙は、20枚までセットできます。

1
印刷したい面を下向きにし、ラベル紙を図のようにw方向にセットします。

- ラベル紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

2
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
3
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### インデックス紙をセットする

インデックス紙は、20枚までセットできます。

1
印刷したい面を下向きにし、タブのついている辺を、本機と逆側にしてセットします。

- インデックス紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

2
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
3
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- [用紙種類]で[インデックス紙]を選びます。詳しくは、用紙種類を変更するをごらんください。

- 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、トレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### 長尺紙をセットする

本機では、コンピューター上のデータを、長さ1200 mm（47-1/4インチ）までの用紙に印刷できます。長尺紙は、手差しトレイに10枚までセットできます。

1
手差しトレイに長尺用紙セットガイドを取付けます。
2
長尺用紙セットガイドのガイドを立てます。
3
印刷したい面を下向きにし、用紙をセットします。

- 用紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

4
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
5
本機の画面で、[セット完了]をタップします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。