ホーム > Web 設定ツール > スキャン送信の環境設定をする > TWAINスキャンの使用環境を設定する

## TWAINスキャンの使用環境を設定する

### 設定の流れ

TWAINドライバーを使って、ネットワーク接続されたコンピューターから本機を制御し、スキャナーとして使えます。

TWAINスキャンを使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
TWAINスキャンの基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- 操作ロック時間を変更する

### TWAINスキャンの基本設定をする

TWAINスキャン機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SNMP設定]で、SNMPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SNMP設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、TCP Socketの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[TCP Socket設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[SNMP設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SNMP設定] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。また、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。
[UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。

[TCP Socket設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ポート番号] | 必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します（初期値：[59158]）。

### 操作ロック時間を変更する

TWAINスキャンの実行中は、操作パネルの操作がロックされます。必要に応じて、ロックが解除されるまでの時間を変更できます。

Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[環境設定]-[ネットワークTWAIN]で設定します。設定内容について詳しくは、[ネットワークTWAIN]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。