ホーム > 本機について > 本機の仕様

## 本機の仕様

### 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C288i
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi e 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 6 GB
ストレージ容量 | 128 GB μSD
複写原稿 | シート、ブック、立体物（重さ最大2 kg（4-7/16 lb）まで）
最大原稿サイズ | A3（11 e 17）
複写サイズ | 本体：SRA3*1、A3 ～ A6 w*2 、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））*1、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））*1、11 e 17 ～ 8-1/2 e 11、5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13*3、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）*2、封筒*2*4、不定形紙*5 手差しトレイ：SRA3、A3 ～ B6 w、A6 w、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2、8 e 13*6、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒*4、インデックス紙、長尺紙（幅：210 mm ～ 297 mm（8-1/4インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：457.3 mm ～ 1200 mm（18インチ ～ 47-1/4インチ））*7、不定形紙*8 *1 SRA3、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））はトレイ2のみ対応しています。 *2 B6 w、A6 w、はがき、封筒はトレイ1のみ対応しています。 *3 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 wの4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *4 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *5 トレイ1は「幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：148 mm ～ 431.8 mm（5-13/16インチ ～ 17インチ）」、トレイ2は「幅：139.7 mm ～ 320 mm（5-1/2インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：182 mm ～ 457.2 mm（7-3/16インチ ～ 18インチ）」の用紙サイズに対応しています。 *6 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *7 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。 *8 手差しトレイは「幅：90 mm ～ 320 mm（3-9/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm（5-1/2インチ ～ 47-1/4インチ）」の用紙サイズに対応しています。
画像欠け幅 | 各用紙サイズに対し、先端：4.2 mm（3/16インチ）*1、後端／右端／左端：3 mm（1/8インチ） ※印刷時は、各端4.2 mm（3/16インチ）が欠けます。 *1 薄紙は5 mm（3/16インチ）
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2（13-13/16 lb ～ 68-1/8 lb） 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 300 g/m2（15-15/16 lb ～ 79-13/16 lb）
ウォームアップタイム（23℃（73.4 °F）、定格電圧時） | フルカラー：16秒以下、モノクロ：16秒以下 ※ベーシックスタイル画面を使用する場合の時間です。 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | フルカラー：6.8秒以下、モノクロ：5.2秒以下
連続複写速度 | 28.2枚/分（A4 v・B5 v・8-1/2 e 11 v） 17.1枚/分（B4・8-1/2 e 14） 15.1枚/分（A3・11 e 17） ※1200 dpi e 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：1^0.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能） ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能）
給紙方式／給紙量 | トレイ1／トレイ2：各500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、各600枚（Jペーパー 68 g/m2） 手差しトレイ：150枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、165枚（Jペーパー）
排紙容量 | 250枚（A4 v（8-1/2 e 11 v））（80 g/m2（21-1/4 lb））
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3 ～ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード） 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2（13-13/16 lb ～ 68-1/8 lb）
電源 | AC 100 V、15 A、50/60 Hz
最大消費電力 | 1.5 kW
大きさ（幅e奥行e高さ） | 615 mm（24-3/16インチ） e 688 mm（27-1/16インチ） e 779 mm（30-11/16インチ）（原稿ガラス面まで）
機械占有寸法（幅e奥行e高さ） | 937 mm（36-7/8インチ） e 1227 mm（48-5/16インチ） e 779 mm（30-11/16インチ） ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約78.9 kg（173-15/16 lb）

### スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：片面70面／分、両面24面／分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。
対応プロトコル | TCP/IP（FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6） * SMB 3.1に対応。
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML（pptx、xlsx、docx）、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 10 * Windows 11 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver

### プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi（スムージング時）または1200 dpi e 1200 dpi（1200 dpiモード時）
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6（XL ver. 3.0） エミュレーション PostScript 3 エミュレーション（3016） BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP（LPD、Raw、SMB*、IPP） * SMB 3.1に対応。
対応OS（PCL） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
対応OS（PS） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。 macOS 11/12/13/14/15（Intel版PPD） macOS 11（Apple M1チップ版PPD） macOS 12/13/14/15（Apple M1/M2チップ版PPD） Linux（PPD）
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。