ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [環境設定]

## [環境設定]

### [単位系設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[単位系設定]

数値入力と表示時の単位系を選びます（初期値：[mm（数値）]）。

### [給紙トレイ自動選択設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[給紙トレイ自動選択設定]

[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動選択の対象とする給紙トレイを選びます。また、使用する給紙トレイの優先順位を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[給紙トレイ自動選択]-[自動選択トレイ] | [用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動選択の対象とする給紙トレイを選びます。対象とするトレイの中から、最適な用紙がセットされたトレイを自動的に使います。 普通紙と片面専用用紙がセットされているトレイが選択の対象となります。 初期値は装着しているオプションによって異なります。
[給紙トレイ自動選択]-[トレイの優先順] | [自動選択トレイ]で選んだトレイの中で、給紙する優先順位を設定します。 同じサイズの用紙を複数のトレイにセットしている場合は、優先順位の高いトレイから給紙します。 初期値は装着しているオプションによって異なります。
[自動用紙選択設定]-[自動選択用紙種類] | [用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動選択の対象とする用紙種類を選びます。 ユーザー紙について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[自動用紙選択設定]-[用紙種類の優先順] | [自動選択用紙種類]で選んだ用紙種類の中で、自動選択する優先順位を設定します。

参考

- [Eco ON]に設定されている給紙トレイは、通常の普通紙をセットしている給紙トレイよりも優先順位が高くなります。

### [給紙トレイ設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[給紙トレイ設定]

給紙トレイの切換えや動作に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ATS許可] | 給紙トレイの自動切換え（ATS：オートトレイスイッチ）を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 印刷中に給紙トレイの用紙がなくなったとき、同じサイズ、同じ方向、同じ種類の用紙がセットされている給紙トレイに切換えます。ただし、ATSの対象となる給紙トレイは、[給紙トレイ自動選択設定]で選択されている給紙トレイとなります。
[指定給紙トレイ不一致] | 指定した給紙トレイに該当する用紙がない場合の動作を選びます（初期値：[指定給紙トレイ固定]）。 [指定給紙トレイ固定]：指定した給紙トレイに該当する用紙がない場合、印刷を停止します。指定した給紙トレイに用紙をセットするか、他の給紙トレイに手動で切換えることで印刷します。 [指定給紙トレイ優先]：指定した給紙トレイに該当する用紙がない場合、同じサイズの用紙がセットされた給紙トレイに切換えて印刷します。

### [リスト印刷出力設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[リスト印刷出力設定]

本機でレポートやセールスカウンターなどのリストを印刷するときに使う給紙トレイの指定と、印刷面（片面／両面）の設定をします。

初期値は以下のとおりです。

- [給紙トレイ]：[トレイ1]

- [片面 / 両面]：[片面]

### [オートカラーレベル調整]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[オートカラーレベル調整]

カラーモードを[オートカラー]に設定して原稿を読込むときの、フルカラー／ブラックの判定基準レベルを調整します（初期値：[3]）。数字が大きいほど、フルカラーよりに判定されます。

### [電源/パワーセーブ設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[電源/パワーセーブ設定]

パワーセーブモードの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[低電力設定] | 本機を操作しなくなってから、低電力モードに自動的に移行するまでの時間を変更します（初期値：[15]分、設定範囲：[1]～[60]分）。 低電力モードでは、タッチパネルの表示を消して、消費電力を抑えます。
[スリープ設定] | 本機を操作しなくなってから、スリープモードに自動的に移行するまでの時間を変更します（初期値：[15]分、設定範囲：[1]～[60]分）。 スリープモードは、低電力モードよりも高い節電効果を得られますが、通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。

### [bizhub Remote Access設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[bizhub Remote Access設定]

Android端末からbizhub Remote Accessを使って本機の画面を遠隔操作しているときの動作に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IME自動表示] | Android端末上で宛先登録などを行うときに、Android端末の文字入力アプリケーションを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ユーザーが使い慣れた文字入力アプリケーションを使用できます。

### [AEレベル調整]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[AEレベル調整]

AEレベルを調整します（初期値：[2]）。数字が大きいほど、下地が濃くなります。

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。

### [小サイズ原稿]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[小サイズ原稿]

原稿サイズを自動検知できない小サイズ原稿をコピーするときの用紙サイズを選びます（初期値：[コピー不可]）。

- [小サイズでコピー可]：A5（5-1/2 e 8-1/2）サイズの用紙に印刷します。A5（5-1/2 e 8-1/2）サイズの用紙がセットされていない場合は、手差しトレイにA5（5-1/2 e 8-1/2）サイズの用紙をセットしてください。

- [A4でコピー可]（[Letterでコピー可]）：A4（8-1/2 e 11）サイズの用紙に印刷します。

- [コピー不可]：原稿サイズが検出できないことをメッセージで表示します。用紙サイズを決めず、任意の用紙に印刷したい場合に選びます。

### [白紙ページ印字設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[白紙ページ印字設定]

スタンプ/ページ印字機能で設定した日時やスタンプなどを白紙ページに印字する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
- オンにしても、章分け機能で指定ページが表面になるように挿入される白紙ページには印字されません。

### [ページ印字位置設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[ページ印字位置設定]

両面印刷や小冊子と、ページ番号を同時に設定して印刷するときに、表面のページ番号の印字位置に対して、裏面のどの位置に印字するかを選びます（初期値：[左右とじ:同位置　上下とじ:同位置]）。

- [左右とじ:同位置　上下とじ:同位置]：とじ位置に関係なく、すべてのページでユーザーが設定した位置に印字します。たとえば、右下に設定した場合は、すべてのページで右下に印字します。

- [左右とじ:左右対称　上下とじ:同位置]：左右とじの場合と、上下とじの場合で印字位置を変更します。
  左右とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の左右対称の位置に印字します。たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は左下に印字します。
  上下とじ：すべてのページでユーザーが設定した位置に印字します。たとえば、右下に設定した場合は、すべてのページで右下に印字します。

- [左右とじ:左右対称　上下とじ:上下対称]：左右とじの場合と、上下とじの場合で印字位置を変更します。
  左右とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の左右対称の位置に印字します。たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は左下に印字します。
  上下とじ：表面はユーザーが設定した位置に印字します。裏面はユーザーが設定した位置の上下対称の位置に印字します。たとえば、右下に設定した場合は、表面は右下に、裏面は右上に印字します。

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。

### [キーボード選択]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[キーボード選択]

本機の画面に表示するキーボードの種類を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[キーボード初期設定] | 本機の画面で使用するキーボードの種類を選びます（初期値：[標準キーボード]）。 [標準キーボード]：US ASCII配列キーボードまたはJIS配列キーボードを表示します。 [各国キーボード]：各言語に対応したキーボードを表示します。
[キーボードタイプ] | 本機のWebブラウザーで使用するキーボードを選びます（初期値：[タイプ2]）。 [タイプ1]：[キーボード初期設定]で設定されているキーボードを表示します。 [タイプ2]：ポップアップ形式のキーボードを表示します。

参考

- [キーボードタイプ]の[タイプ2]のキーボードでは、日本語をローマ字で入力します。

### [原稿ガラス常時連続読込み]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[原稿ガラス常時連続読込み]

原稿ガラスから原稿を読込むとき、常に連続読込みを行う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### [白紙検出レベル調整]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[白紙検出レベル調整]

[白紙原稿除去]を設定して原稿を読込むときの、白紙ページを検出する度合いを調整します（初期値：[0]）。数字が大きいほど、白紙を検出しやすくなります。

### [サーチャブルPDF設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[サーチャブルPDF設定]

サーチャブルPDFまたはテキスト検索可能なPPTX、DOCX、XLSXファイルを作成するときの、OCR処理の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[OCR動作設定] | OCRの文字認識の精度と、処理の速度のどちらを優先させるかを選びます（初期値：[速度優先]）。 [精度優先]：文字認識の精度を優先します。また、原稿の傾きを自動的に補正します。 [速度優先]：処理の速度を優先します。原稿の傾きは補正しません。

参考

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### [ネットワークTWAIN]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[ネットワークTWAIN]

TWAINスキャンの実行中は、操作パネルの操作がロックされます。必要に応じて、操作ロックが解除されるまでの時間を変更します（初期値：[120]秒）。

### [左エリアのデフォルト表示]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[左エリアのデフォルト表示]

[設定メニュー]の左エリアの表示の初期値を、[しおり表示]または[テンキー表示]から選びます（初期値：[しおり表示]）。

参考

- [設定メニュー]の[ユーティリティ]と[管理者]以外の画面に適用されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。