ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > スキャン関連のモバイル連携機能 > モバイル端末から本機を遠隔操作中にスキャンしたデータを送信する（Panel Linkスキャン）

## モバイル端末から本機を遠隔操作中にスキャンしたデータを送信する（Panel Linkスキャン）

### Panel Linkスキャン機能について

Panel Linkスキャンは、本機で読込んだ原稿データを、端末のストレージまたはGoogleドライブに送信する機能です。bizhub Remote AccessのPanel Link機能で、モバイル端末から本機を遠隔操作しているときに利用できます。

ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

参考

- この機能を使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessのインストールが必要です。
- テキスト検索可能なPDFを作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。

### お使いになるための準備（管理者向け）

Panel Linkスキャン機能を使うには、あらかじめ次の準備が必要です。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可し、Panel Linkスキャン機能を有効にする

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[標準トップメニュー(クラシックスタイル)]で、クラシックスタイルのトップメニューに[Panel Link スキャン]のショートカットキーを割当てる

- bizhub Remote Accessで、Panel Linkスキャンの送信先（端末のストレージまたはGoogleドライブ）を設定する

  - 詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

参考

- Panel Linkスキャン機能は、本機のユーザー認証機能に対応していません。ユーザー認証を導入している環境でPanel Linkスキャン機能を使うには、パブリックユーザーを許可してください。
- iOS端末をお使いの場合、送信先としてiOS端末のストレージを指定することはできません。送信先にはGoogleドライブを指定してください。
- Panel Linkスキャン機能でGoogleドライブに送信するには、モバイル端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

### Android端末でPanel Linkスキャンを実行する

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

本機のNFC機能を有効にしてください（本機のNFC機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。
1
原稿をセットします。
2
Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。
3
Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

- Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

4
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
5
Android端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。
6
必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

- ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

7
Android端末の画面で、[スタート]をタップします。

Android端末のストレージまたはGoogleドライブへの送信が開始されます。

参考

- Android端末で設定されている言語が、本機と異なる場合、読込んだ原稿データのファイル名が端末側で正しく表示されない場合があります。
- bizhub Remote Accessを起動するときの優先起動モードを[Panel Link]に設定している場合、bizhub Remote Accessを起動せずにAndroid端末をモバイルタッチエリアにかざすと、自動的にPanel Linkモードで接続します。
- テキスト検索可能なPDFを作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。Android端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

### iOS端末でPanel Linkスキャンを実行する

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。
1
原稿をセットします。
2
iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。
3
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。
4
bizhub Remote Accessで[Connect]をタップします。
5
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
6
iOS端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。
7
必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

- ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDFを作成できます。

8
iOS端末の画面で、[スタート]をタップします。

送信が開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。