ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > 受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

## 受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

### TSI受信振分けについて

TSI（Transmitting Subscriber Identification）受信振分けは、受信したファクスを送信元のファクス番号（TSI）をもとに共有フォルダーやメールアドレスに自動で振分ける機能です。印刷したファクスを受信者ごとに仕分ける手間がなく、紛失する心配もありません。TSI受信振分け機能は、あらかじめ振分けるボックスや転送先の設定が必要です。256件までのファクス番号（TSI）に対して振分け先を登録できます。

参考

- 受信したファクスを正常に振分けできなかったとき、初期設定では転送せずに印刷します。
- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、PC-FAX受信

### お使いになるための準備（管理者向け）

TSI受信振分け機能を有効にします。あわせて、振分けたい送信元のファクス番号（TSI）、振分け先、ファイル形式を登録します。

設定のしかたについて詳しくは、TSI受信振分け機能を使うをごらんください。

参考

- 本機でTSI受信振分け機能を使用するには、送信元のファクス機にファクス番号（TSI）が登録されている必要があります。TSI受信振分け機能が使用できない場合は、送信元のファクス機にファクス番号（TSI）が登録されているか確認してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。