ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > PC-FAX受信機能を使う

## PC-FAX受信機能を使う

PC-FAX受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたはFコード（SUBアドレス）で指定したボックスに、自動的に保存する機能です。保存したファクスは、ボックスからコンピューターに取込めます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[PC-FAX受信設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[PC-FAX受信設定]で、PC-FAX受信機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[PC-FAX受信設定]をごらんください。

参考

- PC-FAX受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、TSI受信振分け
- ダイアルインサービスをご利用の場合は、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したファクスだけPC-FAX受信するように設定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。