ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > ファクスの設定値をIP回線に適した設定値に切換える

## ファクスの設定値をIP回線に適した設定値に切換える

自機または相手機がIP回線をお使いの場合、ファクス送受信に関する設定値をIP回線に適した設定値に切換え、通信品質を改善させます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[IP回線用推奨設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[IP回線用推奨設定]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。