ホーム > ファクス > ファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > お使いになるために必要な設定 > お使いの環境に合わせて回線設定をする

## お使いの環境に合わせて回線設定をする

### はじめにご確認いただきたいこと

本機を公衆回線に直接接続するか、PBX（構内交換機）経由で接続するかをご確認ください。

正しくファクス送信をするためには、接続方法に合わせた設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### 公衆回線に直接接続する場合

お使いの環境に合わせて、[ダイアル方式]で回線の種類を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、使用回線の設定をするをごらんください。

### PBX（構内交換機）に接続する場合

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。この設定を行うことで、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。

設定のしかたについて詳しくは、PBX環境への接続設定をするをごらんください。

参考

- ダイアル番号の桁落ちが起こると、たとえば「03-1234-XXXX」のファクス番号を指定したにも関わらず、「31-234-XXXX」のように発信してしまうことがあります。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちによる誤送信を防ぐことができます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。