ホーム > Web 設定ツール > スキャン送信の環境設定をする > FTP送信の使用環境を設定する

## FTP送信の使用環境を設定する

### 設定の流れ

FTP送信は、本機で読込んだ原稿データを、FTPサーバーの指定したフォルダーに送信する機能です。

プロキシサーバーを使っている場合は、プロキシサーバー経由でFTPサーバーにアクセスするように設定できます。

FTP送信を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
FTP送信の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- プロキシサーバーを使う

### FTP送信の基本設定をする

FTP送信機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTP送信] | FTP送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、FTPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[ポート番号] | 必要に応じて、FTPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。

### プロキシサーバーを使う

お使いの環境でプロキシを導入している場合は、プロキシサーバーを登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。