ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > LK-114_SetupToolを使う（管理者向け） > LK-114_SetupToolについて

## LK-114_SetupToolについて

LK-114_SetupToolは、ユビキタスプリント環境の構築を行うためのアプリケーションです。

LK-114_SetupToolで管理しているユビキタスグループの構成情報から、LK-114_ManagerPortに読込むための設定ファイルを作成することもできます。

参考

- IPv6環境では、LK-114_SetupToolは使用できません。IPv6環境でユビキタスプリント機能を使う場合は、本体で設定してください。

### 必要なシステム環境

必要なシステム環境について詳しくは、LK-114_SetupTool（管理者向け）をごらんください。

### お使いになるための準備

LK-114_SetupToolを使うには、コンピューターでNetBIOSの設定を行います。

1
Windowsのスタートメニューから[設定]をクリックします。
2
[ネットワークとインターネット]をクリックします。
3
[ネットワークの詳細設定]-[ネットワーク アダプター オプションの詳細]をクリックします。

- Windows 10の場合は、[状態]-[アダプターのオプションを変更する]をクリックします。

4
本機に接続しているネットワークを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
5
接続の項目リストから[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選び、[プロパティ]をクリックします。
6
[詳細設定]をクリックします。
7
[TCP/IP詳細設定]画面の[WINS]タブでNetBIOSの設定を行い、[OK]をクリックします。

- [LMHOSTSの参照を有効にする]のチェックを外します。

- [NetBIOS設定]で[NetBIOS over TCP/IPを無効にする]を選びます。

8
スタートメニューから[すべてのアプリ]-[Windowsツール]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

- Windows 10の場合は、スタートメニューから[Windows システム ツール]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

9
「ipconfig /flushdns」のコマンドを実行します。

- 「ipconfig」と「/flushdns」の間にスペースを入れます。

- 正常に処理が完了すると、図のようにメッセージが表示されます。

10
[コマンドプロンプト]を閉じます。

以上で、NetBIOSの設定の完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。