ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を暗号化する > IPsecで通信する

## IPsecで通信する

お使いの環境でIPsecを導入している場合に設定します。

IPsecは、暗号化技術を利用して、IPパケット単位でデータの改ざんやデータの漏洩を防止する技術です。ネットワーク層で暗号化を行うため、暗号化をサポートしていない上位層のプロトコルや、暗号化に対応していないアプリケーションを使っても、安全に通信できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[IPsec設定]の[IKEv1]または[IKEv2]で[編集]をクリックし、鍵交換方式の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IKE]をごらんください。

3
[IPsec設定]の[SA]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、SA（Security Association）を登録します。

- 設定内容について詳しくは、[SA]をごらんください。

4
[IPsec設定]の[通信相手先]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、本機の通信相手を登録します。

- 設定内容について詳しくは、[通信相手先]をごらんください。

5
[IPsec設定]の[プロトコル指定]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、IPsec通信を行うプロトコルを指定します。

- 設定内容について詳しくは、[プロトコル指定]をごらんください。

6
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec使用設定]を選び、[OK]をクリックします。
7
[IPsec使用設定]で、IPsecの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPsec使用設定]をごらんください。

8
[IPsec]の[通信確認]で、設定した内容で、通信相手先に正しく接続できることを確認します。

- [IPアドレス]に通信相手先のIPアドレスを入力し、[接続確認実行]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。