ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > プリント関連のモバイル連携機能 > AirPrint対応の端末から印刷する

## AirPrint対応の端末から印刷する

### AirPrintを使う前に

あらかじめ、AirPrint対応の端末と本機で、次の条件を満たしているかを確認してください。

- AirPrintを使うには、本機が接続されているネットワークにiPhone、iPad、iPod touch、およびMacを無線LANで接続する必要があります。iPhone、iPad、iPod touch、およびMacのネットワーク設定について詳しくは、iPhone、iPad、iPod touch、およびMacの取扱説明書を参照してください。

- iPhone、iPad、iPod touch、およびMacと本機との間で利用可能な接続方式は、お使いの機種によって異なります。

- ユーザー認証を導入している環境でAirPrint を使うには、[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPP認証設定]で、[IPP認証設定]をオンにする必要があります（初期値：オン）。また、[認証方式]を[requesting-user-name]以外にして、[ユーザー認証連動]をオンにする必要があります（初期値：オフ）。

- 本機と端末が異なるネットワークセグメントに存在する環境でAirPrintを使うには、[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[Bonjour設定]で、[Wide-Area Bonjour]をオンにします（初期値：オフ）。Wide-Area Bonjourを使用するには、[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSサーバー設定(IPv4)]または[DNSサーバー設定(IPv6)]で、DNSサーバーを指定する必要があります。

### プリント機能について

iPhone、iPad、iPod touch、およびMacから同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動検出して、端末で表示しているデータを印刷します。プリント機能を使うと、プリンタードライバーのインストールを行うことなく、iPhone、iPad、iPod touch、およびMacで表示しているE-mail、写真、Webページなどを本機で直接印刷できます。

参考

- プリント機能はiOSおよびmacOSの最新バージョンで動作します。詳しくはAppleのWebサイトを参照してください。

### お使いになるための準備（管理者向け）

プリント機能を有効にするための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、AirPrintによる印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### 制限事項

[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[AirPrint設定]-[プリント設定]の[プリント設定]をオンにしたあと、以下のいずれかの設定をオフに変更すると、連動して[プリント設定]もオフに変更されます。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[HTTPサーバー使用設定]

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPP設定]

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPPジョブ許可]

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[Bonjour設定]-[Bonjour]

### iPhone、iPad、iPod touchから印刷する

iOSのバージョンや利用するアプリケーションによって操作手順が異なる場合があります。
1
本機の電源が入っていることを確認します。
2
iPhone、iPad、iPod touchでアプリケーションを起動し、印刷したい内容を表示します。
3
プリンターアイコンまたは[プリント]をタップします。
4
印刷するプリンターを選択します。
5
必要に応じて、ページ範囲、部数、両面印刷を設定します。

- アプリケーションやファイルの種類によって設定できる項目が異なります。

6
[プリント]をタップします。
参考

- 本機では、最大5つの印刷ジョブを同時に受信できます。

### Macから印刷する

macOSのバージョンや利用するアプリケーションによって操作手順が異なる場合があります。
1
本機の電源が入っていることを確認します。
2
Macでアプリケーションを起動し、印刷したい内容を表示します。
3
[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。
4
[プリンタ]メニューから目的のプリンターを選択します。

- 本機とSSLで通信する場合は、鍵アイコンのついたプリンターを選択します。本機に証明書を登録し、SSL通信を行うように設定している場合に選択できます。

- 目的のプリンターが表示されていない場合は、[プリンタ]メニューから[プリンタを追加]をクリックし、目的のプリンターを追加します。

- プリンター名は、本機の[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[AirPrint設定]-[プリント設定]で確認できます。

5
必要に応じて、ページ範囲、部数、両面印刷を設定します。

- 詳細な印刷設定を行いたい場合は、[詳細を表示]をクリックします。給紙トレイ、用紙種類、ページ割付け、表紙の挿入などの設定ができます。

- アプリケーションやファイルの種類によって設定できる項目が異なります。

6
[プリント]をクリックします。
参考

- 本機では、最大5つの印刷ジョブを同時に受信できます。

### PINコードを指定して印刷する（PINプリント）

PINプリントは、PINコードを指定してAirPrintによる印刷をおこなう機能です。本機でPINコードを入力するまで印刷を待機するため、印刷物の取違えを防ぐことができます。

ここでは、Macを使ったPINプリントのしかたを例に説明します。

1
アプリケーションのプリント画面でPINプリントメニューを選び、PINコードを設定します。
2
[プリント]をクリックします。

印刷データが本機に蓄積されます。

3
本機のタッチパネルでボックス画面を表示させ、[システム]-[PINプリント文書]をタップします。
4
PINコードを入力して、[OK]をタップします。
5
印刷したい文書を選び、[印刷実行]をタップします。
6
印刷を実行する場合は、[はい]をタップします。

印刷した文書のデータは、本機から削除されます。

参考

- PINプリント文書はユーザーに関連付きません。そのため、ユーザー認証または部門管理を導入している場合でも、本機にログインするユーザーや部門に関わらず、入力したPINコードが一致すれば文書にアクセスできます。
- 印刷されていないPINプリント文書を本機から自動的に削除するまでの時間を設定することができます。[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[ボックス設定]-[PINプリント文書削除時間設定]で、文書が蓄積されてから削除するまでの日数または時間を指定します（初期値：[1日]）。
- 本機に蓄積されているPINプリント文書をすべて削除するには、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[ボックス設定]-[PINプリント文書削除]で、[OK]をタップします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。