ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > こんな印刷のしかたがあります > 長尺紙に印刷する

## 長尺紙に印刷する

### 長尺紙への印刷について

本機は1200 mm（47-1/4インチ）までの用紙を手差しトレイにセットして印刷できます。

### 印刷できる用紙について

用紙幅 | 用紙長 | 用紙坪量
--- | --- | ---
210 mm ～ 297 mm 8-1/4インチ ～ 11-11/16インチ | 457.3 mm ～ 1200 mm 18インチ ～ 47-1/4インチ | 127 g/m2 ～ 210 g/m2（33-13/16 lb ～ 55-7/8 lb） プリンタードライバーで、お使いの長尺用紙の坪量に対応した用紙種類を選んでください。 121 g/m2 ～ 157 g/m2（32-3/16 lb ～ 41-3/4 lb）：厚紙1+、 厚紙1+（2面目） 158 g/m2 ～ 209 g/m2（42 lb ～ 55-5/8 lb）：厚紙2、 厚紙2（2面目） 210 g/m2（55-7/8 lb）：厚紙3、厚紙3（2面目）

### 長尺紙印刷のしかた

長尺紙のサイズを指定して印刷します。

1
本機の画面で、[設定メニュー]-[長尺紙印刷]をタップします。
2
[許可する]を選び、[OK]をタップします。
3
長尺紙印刷のジョブ待ち状態になったことを確認します。

ここまで設定したら、コンピューターから印刷の操作に移ります。

4
[基本設定]タブの[原稿サイズ]で[不定形サイズ]を選びます。
5
長尺紙の幅と長さを指定し、[OK]をクリックします。
6
変更を確認する画面で[はい]をクリックします。

[給紙トレイ]、[用紙種類]、[印刷種類]の設定が切換わります。[解像度]が[1200dpi (装置ラスタライズ)]に設定されている場合は、[600dpi]に設定が切換わります。

7
印刷する用紙の坪量に応じて、手差しトレイの[用紙種類]の設定を変更します。
8
印刷を実行します。

本機の画面に、用紙のセットをうながすメッセージが表示されます。

9
手差しトレイに長尺紙をセットします。

- 手差しトレイへの長尺紙のセットのしかたについては、長尺紙をセットするをごらんください。

10
長尺紙をセットしたら、[セット完了]をタップして印刷を開始します。

- 排紙される長尺紙を手で支えてください。

- 続けて印刷する場合は、コンピューターから印刷を指示します。

11
[終了]をタップします。

長尺紙印刷の終了の確認メッセージが表示されます。

12
[はい]をタップします。

- 実行待ちのジョブがある場合は、ジョブが開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。