ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を制限する > 外部からのアクセスをIPアドレスで制限する

## 外部からのアクセスをIPアドレスで制限する

### アクセスを制限するIPアドレスを手動で設定する

本機にアクセスできる機器を、IPアドレスの範囲によって制限します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]で、フィルタリングの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPアドレスフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[IPアドレスフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。

### アクセスを制限するIPアドレスを自動で設定する

簡易IPフィルタリング機能を導入すると、本機へアクセスできるIPアドレスの範囲が自動設定されるため、簡単にアクセス制限が設定できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[簡易IPフィルタリング]で、フィルタリングの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[簡易IPフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[簡易IPフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。
参考

- 簡易IPフィルタリング機能を使うと、アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲を手動で設定したい場合は、[簡易IPフィルタリング]を使わずに、[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPアドレスフィルタリング]または[パケットフィルタリング]を設定します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。