ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

## 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

参考

- 送信先の装置（中継機）にFコード機能が備わっている必要があります。
- あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス（中継ボックス）のボックス番号と中継配信用の中継パスワードの確認が必要です。
- 中継配信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]

参照

- 本機を中継機として使う（中継受信）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
中継機のファクス番号を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
[SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

- [SUBアドレス]：中継ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：中継配信用の中継パスワードを入力します。

6
スタートキーで送信を開始します。

中継機で受信されたファクスは、中継機で登録されている配信先へ配信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。