ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > 強制メモリー受信機能を使う

## 強制メモリー受信機能を使う

強制メモリー受信は、受信したファクスを印刷せずに、本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。受信したファクスの内容を確認して、必要なものだけを印刷することで、印刷コストを削減できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[強制メモリー受信設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[強制メモリー受信設定]で、強制メモリー受信機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[強制メモリー受信設定]をごらんください。

参考

- 強制メモリー受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  TSI受信振分け、PC-FAX受信、転送ファクス

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。