ホーム > トラブルシューティング > ネットワークファクス／ネットワークスキャンのトラブル > SMB送信のエラー

## SMB送信のエラー

### SMB送信のエラーについて

SMB送信のエラーには、以下の種類があります。

エラー | 内容 | おもな原因と処理のしかた
--- | --- | ---
サーバー接続エラー | 送信先の共有フォルダーに接続できない。 | 詳しくは、サーバー接続エラーをごらんください。
ログインエラー | 送信先の共有フォルダーにログインできない。 | 詳しくは、ログインエラーをごらんください。
指定フォルダなし | 送信先の共有フォルダーを見つけられない。 | 詳しくは、指定フォルダなしをごらんください。

### サーバー接続エラー

エラーコード | 原因 | 処理のしかた
--- | --- | ---
107 16711703 | SMBで使用するポートがファイアウォールで許可されていない。 | コンピューターのファイアウォールで、以下のポートを許可してください。 TCP 445番（ファイルとプリンターの共有（SMB受信））
「ファイルとプリンターの共有」が無効になっている。 | Windowsの設定で「ファイルとプリンターの共有」を有効にしてください。 詳しくは、Windowsをお使いの場合をごらんください。
短縮宛先のIPアドレスが間違っている。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーのあるコンピューターのIPアドレスを正しく入力してください。
4099 16712685 | 共有フォルダーに適切なアクセス権が設定されていない。 | 共有フォルダーのアクセス許可を、以下のように設定してください。 共有アクセス許可：Everyoneに「変更」以上の許可。または、短縮宛先に設定したアカウントに「変更」以上の許可。 NTFSアクセス許可：Everyoneに「変更」以上の許可。または、短縮宛先に設定したアカウントに「変更」以上の許可。
パスワードなしのアカウントを使用している。 | [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、[SMBサーバー共通設定]の[SMB認証プロトコル]を[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0/SMB3.1]に設定してください。 Windowsの設定で「パスワード保護共有」を無効にしてください。（ただし、ドメイン環境の場合は、「パスワード保護共有」が必ず有効になるため、パスワードなしのアカウントでは送信ができません。） 共有フォルダーの「NTFSアクセス許可」で、Everyoneに「変更」以上の許可を設定してください。
SMB認証プロトコルが間違っている。 | [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[SMB設定]-[クライアント設定]で、[SMB認証設定]を以下のように行ってください。 ワークグループ環境の場合：[NTLM v1/v2] ドメイン環境の場合：[Kerberos](Kerberos認証に失敗する場合は、[NTLM v1/v2])

### ログインエラー

エラーコード | 原因 | 対処のしかた
--- | --- | ---
4097 | 短縮宛先のユーザー名またはパスワードが間違っている。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーへのアクセス許可があるユーザーの名前とパスワードを、正しく入力してください。
短縮宛先に違うコンピューターのIPアドレスを設定している。 | SMB短縮宛先の設定で、共有フォルダーのあるコンピューターのIPアドレスを正しく入力してください。

参考

- ドメイン運用している場合は、ドメインユーザ名とローカルユーザ名を別にしてください。ドメインユーザ名とローカルユーザ名が同じ場合は、パスワードも同じにしてください。

### 指定フォルダなし

エラーコード | 原因 | 対処のしかた
--- | --- | ---
4098 16712712 | 短縮宛先に設定した共有フォルダー名が間違っている。 | コンピューターの共有フォルダー名を確認して、SMB短縮宛先の設定でフォルダー名を正しく入力してください。
フォルダーが共有されていない。 | フォルダーの共有設定を行い、適切なアクセス権を設定してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。