ホーム > 拡張機能 > 生体認証を導入する > 指静脈生体認証装置の状態について

## 指静脈生体認証装置の状態について

指静脈生体認証装置の状態を、状態表示LEDと報知音により表します。

状態表示LED | 認証装置の状態
--- | ---
点灯（緑） | 待機中・読取り完了・認証完了
点滅（緑） | 認証中
点灯（赤） | 読取り失敗・認証失敗
消灯 | 認証装置を認識していない状態

報知音 | 認証装置の状態
--- | ---
短く1度（ピッ） | 読取り完了・読取りテスト成功・認証完了
短く2度（ピピッ） を3回 | 読取り失敗
短く2度（ピピッ） | 認証失敗

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。