ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > スーパーG3モードを解除して送信する（[V34]）

## スーパーG3モードを解除して送信する（[V34]）

### V.34について

V.34は、スーパーG3のファクス通信に使われる通信方式です。

A4／Letter原稿1ページが約3秒の高速で送られるため、通信時間を短縮して、通信コストを削減できます。

本機は、初期設定ではV.34を使った通信を行います。送信先または本機がPBX回線に接続されている場合など、回線の状況によってスーパーG3モードで通信できない場合は、V.34を解除して送信することもできます。

参考

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、V.34で通信するかどうかを設定できます。
- V.34機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[回線設定]をタップします。
5
[ECM・V34]でV34をオフにして、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。