ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > SMB印刷の使用環境を設定する

## SMB印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

SMB印刷は、コンピューターから、本機を直接指定して印刷する機能です。本機の共有には、SMB（Server Message Block）プロトコルを使います。

SMB印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
SMB印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定をする

- WINSサーバーを使う

- LLMNRで名前解決する

### SMB印刷の基本設定をする

SMBサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBサーバー設定] | 本機をSMBサーバーとして使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[SMBサーバー共通設定] | 本機をSMBサーバーとして使うための共通の設定をします。 [SMBホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角15文字以内）。 [ワークグループ]：本機が所属するワークグループ名を入力します（" ￥ ; : , * < > | + = ?を除く半角15文字以内）。 [SMB認証プロトコル]：本機で使用するSMB認証プロトコルを選びます（初期値：[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0/SMB3.1]）。 [SMB署名設定]：お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時のみ]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時のみ]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。
[SMBプリント設定] | SMB印刷機能を使うための設定をします。 [SMBプリント]：SMB印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [プリントサービス名]：プリントサービス名を大文字で入力します（/ ￥を除く半角12文字以内）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。