ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > AirPrintによる印刷の使用環境を設定する

## AirPrintによる印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

AirPrintによる印刷は、iPhone、iPad、iPod touch、およびMacから同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動検出して、端末で表示しているデータを印刷します。プリンタードライバーのインストールを行うことなく、iPhone、iPad、iPod touch、およびMacで表示しているE-mail、写真、Webページなどを本機で直接印刷できます。

AirPrintによる印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
Bonjour印刷の使用環境を設定する
2
ネットワーク設定をする
3
IPP印刷の基本設定をする
4
AirPrintによる印刷を有効にする
5
お使いの環境に合わせて設定する

- IPP認証を行う

- SSLで通信する

### AirPrintによる印刷を有効にする

プリント機能を有効にするための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[AirPrint設定]-[プリント設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プリント設定] | AirPrint対応の端末から印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます（初期値：[SSL通信のみ可]）。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。
[Bonjour名] | プリンターが検出されたときに表示する本機の名前（Bonjour名）を入力します（半角63文字以内）。
[Bonjour Service Name] | Bonjour名から自動生成されたBonjour名のサービス名を表示します。
[Location] | 本機の設置場所を入力します（半角127文字以内）。
[緯度] | 本機の設置場所の緯度を入力します。 設置場所の緯度が不明な場合は初期状態のままお使いください。
[経度] | 本機の設置場所の経度を入力します。 設置場所の経度が不明な場合は初期状態のままお使いください。
[高度] | 本機の設置場所の高度を入力します。 設置場所の高度が不明な場合は任意の数字を入力してください。
[タイムアウト] | 通信のタイムアウト時間を入力します（初期値：[60秒]）。
[ファクスログ保存場所] | AirPrint対応のMacからファクス送信を行ったときのログの保存場所を表示します。 ファクス送信機能について詳しくは、AirPrint対応のMacからファクスを送信するをごらんください。

[プリント設定]をオンにすると、連動して以下の設定が変更されます。

管理者設定の設定項目 | 変更される設定
--- | ---
[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[HTTPサーバー使用設定] | オンに設定されます。
[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPP設定] | オンに設定されます。
[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPPジョブ許可] | オンに設定されます。
[ネットワーク]-[Bonjour設定]-[Bonjour] | オンに設定されます。
[ネットワーク]-[AirPrint設定]-[スキャン設定]-[スキャン] | オンに設定されます。
[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPP-SSL設定] | [SSL通信のみ可]に設定されます。 [非SSL通信のみ可]には変更できません。
[ネットワーク]-[AirPrint設定]-[プリント設定]-[SSL設定] | [SSL通信のみ可]に設定されます。 この設定は、[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]-[IPP-SSL設定]と連動します。
[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]-[WebDAV設定] | オンに設定されます。
[メンテナンス]-[タイマー設定]-[電源/パワーセーブ設定]-[電源キー設定] | [パワーセーブ]に設定されます。
[メンテナンス]-[タイマー設定]-[ウィークリータイマー設定] | [ウィークリータイマーを使用する]がオンに設定されている場合、[OFF時の節電モード]が[スリープ]に設定されます。

参考

- 本機とMacをUSB接続して、AirPrintを使用する場合は、別途設定が必要です。詳しくは、[共通設定]をごらんください。
- [ネットワーク]-[AirPrint設定]-[プリント設定]の[SSL設定]は、[ネットワーク]-[HTTPサーバー設定]の[HTTPサーバー使用設定]がオンに設定され、かつ[IPP-SSL設定]が[SSL通信のみ可]または[SSL/非SSL通信可]に設定されている場合は表示されません。

### SSLで通信する

AirPrintによる印刷を使うときに、iPhone、iPad、iPod touch、およびMacと本機の通信をSSLで暗号化してセキュリティーを強化できます。

本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。