ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

## 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

### 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス（親展ボックス）を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティーを強化したファクス通信ができます。

参考

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。
- あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。
- 親展通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
[SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

- [SUBアドレス]：親展ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：親展受信用の通信パスワードを入力します。

6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。