ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ICカード認証]

## [設定メニュー]-[ICカード認証]

### [ICカード認証]

表示するには：[設定メニュー]-[ICカード認証]

オプションのICカード認証装置をお使いの場合に、ICカード認証の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ICカードタイプ] | ICカードの種類ごとに、使用を許可するかどうかを選びます。 [認証先の割り当て]で、認証先を指定します。認証先として、[LDAP-ICカード認証設定]で設定した認証サーバーグループ、または本体装置を選ぶことができます。認証先は3つまで指定でき、それぞれの認証先に対して並行してユーザー情報の検索を行います。 [認証先の割り当て]は、[認証方式]-[ユーザー認証]で[外部サーバー認証]または[本体装置＋外部サーバー認証]を選択し、ICカードの種類がFeliCa、TypeA、MIFARE(PID)、NFC(HCE)の場合に設定します。 [SSFC]を使用する場合は、会社識別コードや会社コードなどの詳細情報を登録できます。 [FCF]を使用する場合は、所属コードを登録できます。 [FCF(キャンパス)]を使用する場合は、学校識別コードを登録できます。 [MIFARE(PID)]を使用する場合は、鍵コードなどの詳細情報を登録します。
[動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[ICカード認証]）。 [ICカード認証]：ICカードをかざすだけでログインします。 [ICカード認証＋パスワード認証]：ICカードをかざして、パスワードを入力することでログインします。 [ICカード認証＋PINコード認証]：ICカードをかざして、PINコードを入力することでログインします。VLANを設定している場合に選択できます。
[認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのIDを通知するかどうかを選びます（初期値：[通知しない]）。

参考

ユーザー認証の認証方式が[本体装置＋外部サーバー認証]の場合、以下の制限があります。

- ICカードによる認証は外部サーバーを使用します。本体装置で認証を行うときはICカードを利用できないため、ユーザー名とパスワードの入力による認証が必要になります。
- [ICカードタイプ]で、ICカード認証の認証先の1つとして本体装置を割当てることができます。ただし、本体装置で認証を行うときはユーザー名とパスワードの入力による認証が必要になります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。