ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信のしかた > [FAX送信ポップアップ]画面について > [FAX送信ポップアップ]画面でできること

## [FAX送信ポップアップ]画面でできること

設定 | 説明
--- | ---
[名前] | 送信先の名前を入力します（80文字以内）。
[ファクス番号] | 送信先のファクス番号を入力します（半角数字38桁以内、記号はハイフン（-）、#、*、P、T、E）。 海外に送信する場合は、国番号を入力してからファクス番号を入力してください。
[ECM] | ECM（Error Correction Mode）を解除する場合はチェックをはずします。 ECMは、ITU-T（国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式です。ECMに対応したファクス機の間では、送ったファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信が行われるため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。 本機は、初期設定ではECMを使った通信が行われます。雑音が多い場合はECMを使わない場合と比べ、通信時間が若干長くなることがあります。 通信時間を短縮したい場合は、ECMを解除して送信します。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。
[海外通信モード] | [海外通信モード]を設定する場合はチェックをつけます。 海外通信モードは、伝送速度（情報を送る速さ）をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに有効です。
[V.34] | [V.34]モードを解除する場合はチェックをはずします。 V.34は、スーパーG3のファクス通信に使われる通信方式です。A4原稿1ページが約3秒の高速で送られるため、通信時間を短縮して、通信コストを削減できます。 本機は、初期設定ではV.34を使った通信を行います。送信先または本機がPBX回線に接続されている場合など、回線の状況によってスーパーG3モードで通信できない場合は、V.34を解除して送信することをおすすめします。
[送付先一覧に追加] | [送付先入力]に入力した送信先を[送付先一覧]に追加します。
[短縮宛先から追加...] | 送信先を、本機に登録されている宛先から選ぶ場合にクリックします。 詳しくは、送信先を本機の短縮宛先から選ぶをごらんください。
[電話帳から追加...] | 送信先を、コンピューター上の電話帳から選ぶ場合にクリックします。詳しくは、送信先を電話帳から選ぶをごらんください。
[電話帳へ登録] | [名前]と[ファクス番号]に入力した内容を電話帳に登録する場合にクリックします。電話帳の[簡易登録]フォルダーに登録されます。登録のしかたについて詳しくは、送信先を登録するをごらんください。
[FAXモード設定詳細...] | タイマー送信やFコード送信など、ファクスの送信機能を設定する場合にクリックします。詳しくは、ファクスの送信機能を設定するをごらんください。
[FAXカバーシート] | 送信するファクスに送付状を付加する場合にチェックをつけます。[設定...]をクリックすると、送付状の内容を設定できます。詳しくは、送付状をつけて送信するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。